문서번호	여의도공원관리사무소-2548
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수	이용원	04/22 박원근
협 조

선유도공원 수경탱크 퇴수배관 및 밸브 설치계획

2014. 4.

서부공원녹지사업소

[선유도공원]

선유도공원 수경탱크 퇴수배관 및 밸브 설치계획

선유도공원내에서 한강원수를 수생식물을 이용하여 정화하기 위해 순환 시키는 배관설비에 밸브 및 배수 드레인 배관을 설치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

구매설치 현황

연 번	위 치	설치대상시설물	규 격	비고
1	수경탱크	회수조 및 수경탱크 연결 퇴수배관	100MM*12M	설치
2	수경탱크	회수조 및 수경탱크 연결배관 밸브설치	100MM*3개	설치

문제점 및 추진방법

□ 문제점

- 수경시설 수로에 공급하는 연결 배관중 회수조에서 수경탱크로 회수하는 배관에 밸브가 미 설치되어 있어 물을 탱크에 별도로 회수 할 수가 없고, 필요(긴급)시 회수조 연결 배관에서 퇴수 할 수 없음.

□ 추진방법

- 설비 전문업체에 견적 의뢰, 견적서 제출업체 중 저가 제출 업체인 아래 업체에 의뢰하여 시행(지방계약법 시행령 제25조제1항5호)

- 보수대상업체 : ㈜대산이엔씨 : 대표 최유성(서울시 시흥시 과림동 470-1)

- 설치기간 ; 착수일로부터 10일 이내

소요예산 및 예산과목

□ 배관 및 밸브 설치비 : 1,936천원

□ 예산과목 : 선유도공원유지관리,일반운영비,공공운영비

붙임 : 관련 현황사진 1부. 끝.

현 황 사 진

수경탱크	밸브설치 예정 위치

밸브설치 예정위치 및 배관설치 위치