함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수도계량기 점검 및 교체시 안전사고 예방 철저

1. 지구온난화 등으로 인한 기온상승으로 기온과 습도가 높은 대형계량기실 등 밀폐공간은 유해가스 발생 및 산소농도의 저하현상으로 질식위험성이 예측됩니다.

2. 따라서, 수도사업소에서는 수탁업체의 안전교육 강화로 수도계량기의 점검 ․ 교체시 안전수칙을 준수하고, 안전장비의 재정비 및 관리를 철저히 하여 사고예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 안전사고예방 교육실시

- 검침 및 교체시 특히 장마철 우기전, 혹서기에 안전사고 예방교육 철저히 실시

※ 교육시 첨부한 밀폐공간 작업 질식재해예방(산업재해예방 안전보건공단 제작)교육자료, 검침안전수칙, 하절기 질식사고예방 수칙 등 참조

○ 종사원 안전교육은 수탁업체에서 현장책임자를 통하여 실시

○ 수탁업체는 안전사고예방을 위한 필요장비를 정비·구비하여 비치 관리토록 조치

3. 각 사업소장은 수도계량기 점검 및 교체작업시 안전사고예방을 위한 교육실시 및 장비점검 결과를 아래 기일까지 본부(요금관리부)로 제출바랍니다.

○ 교육실시 및 장비 정비결과 : 4.30일한

- 검침(요금과) : 요금제도과

- 교체(현장민원과) : 계측관리과

○ 대형계량기 검침현황(검침원) : 5. 9일한

따로붙임 : 1. 수도계량기 검침 안전수칙 1부

2. 밀폐공간 작업 안전장비 보유 및 정비결과(보고서식) 1부

3. 대형계량기 검침현황(검침원) 1부

4. 밀폐공간 작업 질식재해 예방(교육자료 - 산업재해예방 안전보건공단 제작)1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8,수도자재관리센터소장
주무관	추경민		요금제도과장	조세연		요금관리부장	04/23 이종욱
협조자	주무관	이상구		계측관리과장	황오주
시행	요금제도과-3492	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1185	/전송	3146-1209	/		/	대시민공개