문서번호	교량보수과-1233
결재일자	2014.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		교량보수과장
이기승		04/23 김종대
협 조
	주무관		김형섭

도로 시설물 긴급점검 결과 보고

(광진교외 6개 시설물)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

성동도로사업소

(교 량 보 수 과)

도로시설물 긴급점검 결과 보고

(광진교외 6개시설물)

□ 관련근거

○ 도로시설물 긴급점검 실시계획 (시설보수과-1432, 2014.4.18)

□ 시설물 현황

시설물명		규 모	종별 / 등급	형 식		준공 년도
광 진 교		폭 : 20~28.9m, 연장 : 1,055.9m	1종/B등급	SBG, SPG		2005
아차산교		폭 : 14.8~22.3m, 연장 : 2,545m	1종/B등급	SBG, R.C라멘		2003
광나루지하차도		폭 : 6.5m, BOX 90m, 옹벽 367m	2종/B등급	R.C BOX		2003
테크노지하차도		폭 : 30m, 연장 : 38m	법외/B등급	프리플렉스교		2003
잠실대교북단C램프		폭 : 7.5m, 연장 : 40m	법외/B등급	강상자형교		2003
잠실대교북단D램프		폭 : 7.5m, 연장 : 70m	법외/B등급	강상자형교		2003
천호대교 북단 강변북로 U턴교		폭 : 44m, 연장 : 35.1m	법외/B등급	프리플렉스교		2003
관 리 자	성동도로사업소 교량보수과		주 무 관		이 기 승
점 검 자	성동도로사업소 교량보수과		주 무 관 주 무 관		이 기 승 김 형 섭

□ 점 검 일 : 2014. 4. 22

□ 점 검 자 : 이기승, 김형섭

□ 점검내용 : 도로포장(함몰지역, 포트홀), 옹벽, 기타 재난위험요소

□ 점검결과 및 조치현황(계획)

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진)
1	광진교	특이사항 없음
2	아차산교	포트홀 (0.5×0.3) 3개소	시설관리공단 정비요청	1
3	광나루지하차도	특이사항 없음
4	테크노차도육교	특이사항 없음
5	잠실대교북단램프C교	특이사항 없음
6	잠실대교북단램프D교	특이사항 없음
7	천호대교북단U턴교	특이사항 없음

□ 현황사진

1	아차산교 상P18 1차로 포트홀(3개소)

끝.