문서번호	급수운영과-8466
결재일자	2014.4.23.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
유명수	공문수	04/23 代공문수
협 조

교 육 일 지

교육일시	2014.04.23(수) 10:10~10:40
교 관	공문수팀장
교육대상	16명 (특별휴가 2명, 연가 1명)
교육제목	공사장 및 시설물관리자 안전 교육
교육내용
	공사장 안전관리 2014.4.16(수) 진도해상에서 발생한 여객선 침몰사고 등 대형 재난사고 발생으로 안전관리에 대한 중요성이 강조되는 바, 상수도 공사장이나 유관기관의 공사장 그밖의 상수도 시설물에 대하여 점검시 주의하고 철저한 현장관리와 안전의식에 대해 다시한번 생각하고 각자 맡은바 현장이나 시설물에 대한 관리에 만전을 기할 것. 가. 공사장 관리 o 공사의 현장관리 - 안전휀스를 설치하여 보행자 중심의 공사환경 조성 및 현장내 토사적치, 자재, 장비 등의 불량환경 노출억제 - 보행자 통로 확보로 시민불편 최소화 o 안전한 시공 및 품질관리 - 부실자재 사용엄금하고, 인증제품 사용확인 - 자재 적치시 굴림방지 쐐기설치, 관손상 방지, 청결 등 안전성 확보 - 작업인부 안전복장(안전모,안전화,엑스밴드 등)착용 o 감리자의 지도,관리 철저 - 공사장에 항상 상주하여 현장관리 - 공사의 품질관리 및 공정관리, 안전관리에 철저 나. 상수도 시설물 및 유관기관 공사장 점검 o 지하철 공사장 주변 절개지 및 비탊변 유실방지 여부 등 o 대형관로 연결부위 누수, 지반침하 등으로 인한 상수도관 파손 o 현수관로 구조물 파손으로 인한 상수도관 손상 o 상수도관 점검부 추락방지시설 등 안전시설 적정설치 여부 등 o 긴급누수발생시 상황별 대응 등급 처리 o 비상연락망 점검을 통한 신속한 연락 및 대응체계 확립