문서번호	동물복지과-2064
결재일자	2014.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	동물복지과장	동물원장
이재황	이달주	04/23 노정래

열대조류관 사랑앵무동산 출입문 교체

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

열대조류관 사랑앵무동산 출입문 교체

열대조류관 사랑앵무동산에 설치된 출입문의 재질이 무거운 철제로 만들어져 출입문이 닫칠 때 관람객의 발이 낄수있는 안전사고 우려가 있어, 관람객 안전사고를 미연에 방지하기 위해 아래와 같이 출입문을 교체 하고자 합니다.

▢ 현 황

○ 열대조류관은 1층에서 입장하여 다층전시 구조로 배치된 내부 전시동물을 관람 후, 2층 야외에 설치된 사랑앵무동산을 거쳐   관람장을 빠져나가는 구조로,

○ 내부 및 외부 2중 구조의 출구가 스프링식 경첩을 이용한 양방향 개폐형으로, 문틀이 철제로 제작되어 중량이 많이 나가고,

○ 스프링 경첩의 강도가 강해 손을쓰지 않고 유모차로 출입문을 밀고 나가는 관람객의 발 뒷꿈치가 철제문 사이에 낄 수 있는 안전사고 우려와

○ 관람객의 편의를 위해 출입문을 모두 개방할 경우에는 동물이 탈출 할 우려가 있음

▢ 설치방법

○ 내부쪽 출구는 성수기 많은 관람객이 일시에 폭주하여, 어린이와 유모차를 소지한 관람객의 통행이 편리 하도록

○ 현재와 같은 스프링방식으로 하되 가벼운 재질의 문틀과 강도를 조절할 수 있는 스프링식 경첩을 제작 설치하여 최대한 출입문이 부드럽게 열리도록 설치 하고

○ 외부의 출입문은 미닫이 형식으로, 가벼운 재질의 스텐철망으로 무게를 최소화 하여, 바람에 열리지 않으고 동물의 탈출을 방지 할 수 있도록 이중 구조의 출입문으로 교체 하고자 함.

▢ 설치장소 및 개수

○ 설치장소 : 기존 설치된 출입문 제거 후 동일 장소 설치

○ 설치갯수 : 총 2개(내부쪽 : 양방향 개폐형, 외부쪽 : 미닫이식 개폐형)

▢ 계약방법 : 수의계약

○ 적정업체를 선정하여 수의계약에 의한 방법으로 시행

○ AI 종식후 관람에 지장이 없도록 신속하게 공사완료 예정

▢ 소요예산

○ 소 요 액 : 4,900천원

- 산출기초 : 양방향 개폐형 및 미닫이식 문 1식 × 490천원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능 및 야생동물 종보전, 동물사유지관리, 시설비. 끝.