문서번호	물재생과-1099
결재일자	2014.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
오용택		강병수	04/23 채희정
협 조
	슬러지재활용과장			박명우
	관리과장			박노원

『진도여객선 침몰 관련』

물재생시설 특별 안전점검 실시계획 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04

서울시 중랑물재생센터

『진도여객선 침몰 관련』

물재생시설 특별 안전점검 실시계획

진도여객선 침몰사고와 관련하여 안전관리 경각심 제고를 위한 물재생 시설물에 대해 특별 안전점검 및 관리실태를 우기전 시설물점검과 병행실시하여 우리센터 시설물 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		점 검 개 요

근    거 : 물재생과 – 752 (2014.04.10.)호

점검일정

▶ 2014. 04.28 ~ 30 (3일간)

점검방향

기계, 전기,등 기전시설물

▶ 기계류 및 배관 노후 균열 파손, 유입펌프등 유입시설, 초침시설, 송풍기등             수처리 시설물 관리실태 및 안전성 점검

▶ 수방관련 수문작동 상태 (수문점검표 참조) 및 펌프점검

▶ 변전실, 발전, 보일러실, 소화조, 탈수기기, 농축설비, 건조설비, 위생설비등             오니처리 시설물 관리실태 및 안전성 점검

▶ 고압가스 설비 및 시험실, 중앙제어실등 시설물 관리 상태 및 안전성 점검

▶ 수위계, CCTV등의 관리실태

토목구조물, 건축시설물

▶ 구조물의 균열, 파손, 이완, 배부름 현상, 누수등 안전성 여부

▶ 시설 건축물의 변형 균열, 침하, 파손등 안전성 여부

▶ 차집관거 유지관리 상태(맨홀뚜껑 등)

▶ 건축시설물의 파손, 균열, 누수상태

소방점검

▶ 소방시설물 관리실태, 화기단속, 가연물 방치상태 안전성 여부 점검

▶ 각 현장 대기실 및 사무실 석유난로 및 전열기 사용여부 점검

▶ 현장 방화순찰 이행 여부 점검

▶ 기타 소방안전에 관한 점검

청사 및 체육시설

▶ 청사의 보안점검(청사내 시근장치, 사무실, 후생관, 시험실등 화재예방)

▶ 체육시설의 안전성 (화기사용 여부, 인화물질 가연성 물질 방치여부 등)

기타 시설물 안전성 점검

점검대상

기전시설물 - 센터내 모든 기전시설물 (관리과, 물재생과, 슬러지재활용과)

토목구조물 - #2, #3, #4처리장 침전지, 소화조, 유입수로, 배수로 등                             모든 구조물

차집관거 - 센터에서 관리하는 모든 시설물(맨홀뚜껑 등)

건축시설물 - 본관등 115개동

센터내 모든 체육시설(배드맨턴장, 체력단련실, 테니스장, 족구장등                       모든 체육시설)

소화설비 및 건조시설, 탈수시설 등

점검방법

첨부된 시설물 점검표에 의한 점검

▶ 시설물 점검표 작성시 각 과별 해당시설물을 체크, 화재예방등 공통                  점검사항을 반드시 체크 할 것.

▶ 특이사항 없을시 해당 표기란에 이상없음 표기

▶ 각종 수문은 수문점검표로 별도 점검

점검반 편성

▶ 각 과별 3명 자율 편성 (※현장 담당자 중심으로 자율편성)

▶ 시설물 점검표에는 반드시 점검자 표시할 것.

Ⅱ		점 검 조 치

점검후 조치

▶ 경미한 사항은 예비품 활용 자체보수

▶ 긴급을 요하는 사항은 소규모 수선비 예산활용 긴급보수

▶ 예산이 많이 소요되는 사항은 년도별 계획에 반영 조치

Ⅲ		행 정 사 항

각 과는 점검을 반드시 실시하고 그 결과를 지적사항 조치 계획 및                   사진을 첨부하여 점검 완료후 5월 02일까지 물재생과로 제출.

붙임 : 1.시설물 안전점검 체크리스트 1부

2.수문점검표 1부.  끝.