정기점검보고서(서대문고가)

등록번호	시설보수과-3140
결재일자	2014.4.24.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
이동섭		신동헌	04/24 김만수
협 조	주무관			김지환

시설물명	서대문고가도로	시설물 개 요	B=11.5m, L=374m	법정구분	2종	준공년도 1971년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		이 동 섭
				합동점검자		김 선 영

∘ 점검일시 : ‘14. 04. 14(월)

∘ 점검구간 : 고가도로 시설물 전반

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비 고
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	A2	신축이음부 파손	1개소	B	단면복구	-	‘14년 일상유지보수 정비예정	해빙기

∘ 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	P9	코핑부 하부 균열	-	B	하부 횡단보도 예방적차원에서 균열부 제거 후 단면보수 (일상유지보수 정비)	-	14-04-14-01

∘ 기타 특이사항 없음

시설물점검표

○ 시설물명 : 서대문고가

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
슬래브	특이사항 없음	-
벽 체	〃	-
기 둥	코핑부 하부 균열 (P9)	균열부 제거 후 단면보수
포 장	특이사항 없음	-
신축이음	〃	-
옹 벽	〃	-
난간,연석	〃	-
배수시설	〃	-
부속시설	〃	-
기 타	〃	-
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항

2014. 04. 14

점검자 : 직급)    시설7급  성명 이동섭 (인)

직급)관리운영7급  성명 김선영 (인)

점검사진

P4	코핑 하부 균열

끝.