문서번호	배급수연구과-1182
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	배급수연구과장	수도연구부장
송재승	임헌태	04/24 최영준

실험실 및 실증플랜트 특별안전점검결과 보고

2014. 4.

서울시상수도연구원

(배급수연구과)

실험실 및 실증플랜트 특별안전점검결과 보고

각종 사고를 사전에 예방하기 위하여 배급수관 부식제어 실증플랜트 및 실험실에 대한 자체 안전 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검근거

○ 여객선침몰사고관련 시설물안전점검 및 근무자세확립철저

(본부 경영혁신과-1587호, 2014. 4.17)

○ 연구실사고 관련 위기 대응체계 현황파악 및 자체점검 요청

(미래창조과학부 연구환경안전팀-1572호, 2014. 4.21)

□ 점검일시 : 2014. 4. 22 ~ 4. 23

□ 점검자   : 배급수연구과장 외 3인

□ 시설 및 현황

실험실(시설)명	위치	면적(㎡)	담당자
부식모형실험실	본관 2F	80	박영복
부식제어연구실	본관 2F	80	박영복
기전연구실	본관 1F	50	김효일/박태준
배급수관 부식제어 플랜트	구의아리수정수센터	165	박영복/차현기

□ 중점 점검내용

○ 가스누출 점검, 용기보관 상태, 경보장치 적정성 등 가스안전

○ 유해화학물질, 가스 등 유해요인 관리 상태 등 화공안전

○ 대피시설, 소방장비 등 소방안전

○ 실험용장비 및 배관 : 이상여부 육안 점검

○ 사고예방 체계 : 실험실별 관련 교육훈련, 보호장비 비치유무 등

○ 사고대응 체계 : 유관기관  협조체계, 경보전파, 대피요령 피해복구 등

□ 대상시설별 점검사항

실험실(시설)별	유해 요인	안전조치	점검 주기
배급수관 부식제어 플랜트	약품 가스 발생 CO2 가스 누출 전기사고 화재발생 전도 및 낙하 위험	환풍기설 방독마스크 비치 누전차단기 설치 및 접지콘센트 사용 소화기 비치 안전모 비치	매일
부식모형실험실	유해약품 신체 접촉 전기사고 화재발생	눈 세척기 설치 누전차단기 설치 및 접지콘센트 사용 소화기 비치
부식제어연구실	유해약품 증기 누출 전기사고 유해약품 신체접촉 화재발생	- 흄 후드 설치 누전차단기 설치 및 접지콘센트 사용 보안경 비치 - 소화기 비치
기전연구실	전기사고 화재발생 누수사고	누전차단기 설치 및 접지콘센트 사용 소화기 비치 누수여부 수시확인

□ 점검결과

○ 최근 여객선 침몰사고와 관련 특별안전 점검결과 실험실내 약품가스 발생 및 누출, 유해약품 신체접촉, 화재발생 등 실험실 안전관리는 잘하고 있으나

○ 일부 실험실 및 연구실에서 실험용 시약 보관 부적절, 연구과제 종료 후 실험시설 방치 등 실험실 관리 미흡사항이 적출되었는 바, 조속한 정비 및 개선이 요구 됨

□ 주요 지적사항

○ 부식제어연구실에서는 부식실험용 시약을 발생가스 배출을 위한 실험장비 흄후드내에 보관

○ 기전연구실에서는 실험이 종료된 절수기기 실험용 좌변기를 철거하지 않고 방치

□ 조치사항

○ 부식실험용 시약을 보관대 구매 시까지 저온 챔버에 보관하고, 2015년 예산 확보하여 시약보관대 구매

○ 연구과제 종료로 실험이 종료된 절수기기 실험용 좌변기는 즉시 철거

흄후드 내 시약 보관	흄후드 내 정비 완료
실험종료 시험기(철거 전)	실험종료 시험기(철거 후)

□ 보고자 의견

○ 실험실 및 시설물에 대한 안전 매뉴얼 숙지, 실험실 행동요령 및 실험장비 배치도 게재, 수시 안전교육, 주기적인 점검을 통해 안전사고 및 재해예방 필요

별첨 : 1. 실험실(시설) 특별안전 점검표 1부.

2. 실험실(시설) 안전점검 사진 1부.

3. 연구실 안전관리 규정 1부.  끝.