문서번호	자연생태과-6955
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		산림관리팀장	자연생태과장
김승렬		강인호	04/24 김재경
협조

근교산등산로 사업(종로, 관악)

설계심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

푸른도시국

(자연생태과)

근교산등산로 사업(종로, 관악)

설계심의 결과보고

Ⅰ		심의개요

안 건 명 : 근교산등산로 사업(종로, 관악) 설계심의

일    시 : 2014. 4. 23(수) 10:00~15:00

장    소 : 근교산 등산로 현장

심의요청부서 : 종로, 관악 공원녹지과

심 의 자 : 산림관리팀장, 담당자

※ 심의요청부서 담당 및 설계사 참석

Ⅱ		심의결과

사업명	사업개요	심의결과	비고
종로	- 위 치 : 종로구 인왕산 - 연 장 : 3.5km - 사업비 : 280백만원 - 내 용 : 등산로 정비, 목계단 정비, 수목식재 등	등산로 입구 주변 정비 시행(개나리, 조팝.덜꿩나무 등 집단식재 검토) 등산로 정비시 횡배수로 설치 검토(현장 여건을 감안하여 일정 구간에서 물을 받아줄 수 있게 배수처리 추가 검토 시행) 등산로(무허가 건물 인근) 주변 수목식재는 제외, 향후 건물 철거시 병행 검토 청운 현대아파트 뒤, 구조물이 들어가는 데크계단은 제외하고, 기존 계단 보수 시행 샛길폐쇄는 산림내 피해목 등을 활용해 자연스럽게 설치 목교의 난간은 제외하고 설치 시설안내판(피톤치드원) 제외

사업명	사업개요	심의결과	비고
관악	- 위 치 : 관악구 관악산 - 연 장 : 4km - 사업비 : 500백만원 - 내 용 : 등산로 정비, 목계단 정비, 목교 설치 등	- 현장채집석 이용하여 등산로 정비시, 이용에 불편이 없도록 자연스럽게 조성 - 횡단배수로는 등산로폭보다 길게 빼고 45도 기울기줘서 배수 유도 목재는 가격대비 품질 등을 비교하여 선정하고, 목교의 난간 디자인은 단순화 방향안내판 설치시 둘레길 안내판 참조하여 설치(영어 표시) 파고라+평의자 대신 평상형 적용 검토 법원단지 ~ 건우봉의 목계단 정비와 관련 야자매트 + 핸드레일 검토하여 최대한 계단 설치 지양 건영아파트 옆 목계단 설치와 관련 목계단 설치 대신 야자매트 도입 가능여부 등 추가 검토 시행하여 최대한 계단 설치 지양 약수사 뒤 등산로 정비와 관련, 약수사 차폐를 위한 트랠리스 설치, 스토로브 잣나무 식재, 샛길폐쇄는 현장목 활용

Ⅲ		행정사항

위 심의결과를 해당 자치구에 통보.  끝.