구조취약대상 조사서(골든시네마타워)
문서번호	구조대-1425	결재	담당자	1팀장	구조대장
수 신	내부결재		이상헌	代주원	04/24 김범인
접수번호

○ 일    시 : 2014.  4.  23. 14:00 ~16:00

○ 대 상 명 : 골든시네마타워

○ 위    치 : 동작구 동작대로 89

○ 조사인원 : 소방위 김범인외 6명 (소방장 이기홍 , 소방교 이상헌, 소방사

백세현, 소방사 마준영, 소방장 조용진)

구분	조사사항	조사결과	비고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인	• 양식철근조 스라브가1동15/7층 연면적 18,769.53㎡ 옥내계단2, 옥외계단1, 에스컬레이터 1 일반용승강기3, 바상용승강기1 • 위험물 지하7층(경유), 기계실.전기실 경유 850ℓ(비상발전설비사용) 가스시설 LNG	∙ 종사원12명 자위소방13명 야간경비원3명 ∙ 수용인원 2500명 ∙ 방재실 814-1107
교통 · 지리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항	• 본서→상도역→숭실대역→남성역 →이수역우회전→골드시네마타워 • 본서에서 최장거리에 위치하고 상시 차량의 이동이 많고 체증이 극심한 지역으로 출동시간 지연, 영화관이 입점해있어 불특정다수인의 출입이 빈번하므로 유사시 인명구조에 어려움 예상됨 • 신속한 출동 및 초동조치로 인명대피유도 및 구조에 주력
구조활동상 유의사항	7-11층 문화 및 집회시설로서 내부가 복잡하고 이용시민이 많아 유사시 극심한 혼란이 예상되므로 신속한 인명대피유도 및 내부시설 숙지로 인한 인명검색시 중첩 검색 실시요함

위 보고자      계급 : 소방교     성명: 이상헌 (인)