문서번호	시설보수과-3294
보존기간	년
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승행		김권일	04/24 이규상
협조

정기점검 보고서 (도림천복개도로)

2014. 4.

강서도로사업소

정기점검 보고서

□ 시설물명 : 도림천복개도로(좌안)

시설물개요	폭 : 9~23m, 연장 : 2,575m	법정구분 : 1종	상태등급 : B등급	준공년도: ’88.12.31
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		토목7급		이 승 행
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		토목7급		이 승 행
	강서도로사업소 시설보수과		토목운영7급		조 정 갑

○ 점검일시 : 2014. 4. 22.(화요일)

○ 점검구간 : 구로2교~공원오거리

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손 상 내 용	손 상 규 모	손상 등급	조 치 내 용
1	상부	아스팔트 포장 소파	6개소		즉시보수
2	상부	아스팔트 포장 소파	0.1*2m		직영반 보수완료
3	NO.45	교좌장치 패드 편기	1개소		일상유지보수 공사 보수완료
4	P232	배수구 막힘	1개소		일상유지보수 공사 보수완료

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
	특이사항없음

끝.