문서번호	한양도성도감-3814
결재일자	2014.4.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
김종범		문인식	04/25 권기홍
협조

한양도성 위험구간 긴급점검

외부전문가 현장자문 개최계획

2014. 4.

한양도성도감

한양도성 위험구간 긴급점검

외부전문가 현장자문 개최계획

정기점검(해빙기, 우기) 및 수시점검에서 육안판단 결과, 한양도성 구조안전에 위험이 예상되는 구간에 대하여, 전문가의 자문을 받아 위험 단계 및 시급성 판단 등 대책을 강구하고자 함

□ 현장자문 개요

❍ 일  시 : 2014. 5. 2(금) 13:30

❍ 대  상 : 위험 예상구간 9개소 (남산구간4, 낙산구간2, 인왕산구간3)

❍ 자문위원 : ##########################################

□ 위험단계 시급성 자문

❍ 보수 정비가 시급한 구간 : N타워 서측 (YTN 진입부 및 철망보호구간 등)

❍ 장시간 계측관리 필요구간 : 보수정비~주의관찰 시범 모니터링 구간

: 해빙기, 우기, 수시점검 시 위험요소 발견구간

❍ 주의 관찰만 필요한 구간 : 안전에는 영향이 없으나 지속적으로 육안점검

□ 모니터링 체계구축 대상

① 성벽 전체 변형 4개소 (고목 일체화 등으로 전체 변위가 심한구간)

- 남산구간(3개소 배부름) : YTN진입부 및 철망보호구간, 남산체육회 하부, 남소문지 방향        - 낙산구간(1개소 여장기움) : 낙산공원 초입 가톨릭대 외측

② 성돌 부분 변형 3개소 (성돌 벌어짐, 탈락 등 변형 발견구간)

- 인왕산구간 (2개소, 성돌벌어짐) : 인왕정상 서측 약200m, 500m지점

- 남산구간 (1개소, 기저부 성돌빠짐) : 기저부 성돌 빠짐

③ 지반, 암반 변형 2개소 (사면불안정, 하부암반 균열)

- 낙산구간(1개소 사면불안정) : 가톨릭대 초입 혜화문 남단

- 인왕산구간(1개소 하부 암반 균열) : 사직공원 인근 외측 성벽 하부

□ 조치계획 : 전문가 자문을 통하여 위험 시급성 판단

❍ 자문결과 보수가 시급한 구간에 대하여 보수·정비 시행

❍ 장기관찰이 필요 구간은 계측·모니터링 체계구축 시범구간에 반영

- 위험구간 니터링 구축 제안서 평가를 통하여 세부지침 마련

❍ 구조안전에 영향이 적은 구간은 육안점점 지속관찰

□ 예산현황(한양도성 보수 복원)

❍ 남산 N타워 서측 보수정비 5억

❍ 한양도성 위험구간 모니터링 체계구축 2억

❍ 오염물질 제거 4억 (풍화성돌 보존처리 포함하여 별도 추진)

□ 행정사항

❍ 자문수당 지급 : 360,000원

- 산출근거 : [150,000원(2시간 이상)+30,000(현장조사)] * 2명

- 지출방법 : 개인별 은행계좌로 입금

- 예산과목 : 문화관광디자인본부 한양도성도감, 한양도성 보전‧관리‧활용, 한양도성 활용 및 국제교류, 한양도성 자문위원회 운영, 일반운영비, 사무관리비(201-01).

붙임 : 현황사진 및 위치 1부.  끝.