문서번호	방재시설부-2261
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		代강종희	04/28 박종웅
협조	공원개발팀장		오대근
	주무관		최송천

"경의선숲길 공원조성공사"

연남동구간 내 하수관로 정비계획 회신에 대한 검토보고

2014. 4.

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』

하수관로 정비계획 회신에 따른 검토보고

「경의선숲길 공원조성공사」 연남동구간 공사 부지 내 하수관 이설 대한 마포구청(치수과)정비계획 회신에 따른 검토 보고임.

▶ 관련공문 : 마포구청 치수과-7425(2014.04.24)호

Ⅰ

공사개요

☐공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

☐위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

☐규    모 : 공원조성 84,608㎡, L=3.5km

☐사업기간 : ’13. 9. 30 ~ ’16. 3. 31

☐사 업 비 : 17,705백만원(도급비 12,951, 관급비 4,754)

Ⅱ

보고내용

☐ 현황

〇 『경의선숲길 공원조성공사』 연남동 공사 구간 내 하수관이 본 공사에 저촉되어

마포구청(치수과)에 공사장 내 하수관로 매설 현황 및 향후 조치 회신 요청

〇 저촉시설물 현황

구분	규격	단위	수량	비고
원형 맨홀	648	개소	11
하수관로	D450,D600	M	384

☐ 마포구청 회신 사항

〇 기존 하수관로는 공원부지를 이용하여 하수 처리되고 있으며 인접도로로

하수관 이설 가능.

〇 하수관로 이설시 소요되는 예산(구비) 미확보로 마포구청에서 시설물 정비가

어려운 실정으로 『경의선숲길 공원조성공사』 관련사업 예산 마포구청 배정시    정비 가능함.

- 소요 사업비 현황

연번	공종	규격	수량	개략공사비	비고
1	하수관 설치(L=200m)	D700	200m	165백만원
2	도로포장(B=6.0m) 및 측구	Asp	200m	85백만원
3	공원부지내 하수관시설 철거	하수관	L=384m	-	도시기반시설본부에서 정비
		맨홀	11개소	-
계				250백만원

Ⅲ

보고자 검토의견

〇 하수관 부설은 우기 전 공사완료 조건으로 사업예산 마포구에 배정하여    시설물유지관리 부서(마포구 치수과)에서 공사 시행함이 타당

〇 공사 후 도로포장(전폭)계획과 관련, 현재 한국전력공사에서 한전선로    지중화 사업 진행중인 구간으로 전폭 포장은 불가

〇 마포구청에 공사시행에 따른 설계도면 및 내역서 제출받아 설계 적정성     여부 검토 후 예산 배정

〇 상기와 같은 사항을 마포구청(치수과)에 회신하여 우기 전 하수관 정비    완료코자 함.

붙임 : 마포구청 관련공문 1부.  끝.