정기점검보고서(남산3호터널)

등록번호	시설보수과-3251
결재일자	2014.4.28.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
이종욱		신동헌	04/28 김만수
협 조	주무관			김지환

시설물명	남산3호터널	시설물 개 요	폭 : 18.4m 연장 : 1,260m		법정구분	1종	준공연도 1978.03.31
관 리 책임자	서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	서부도로사업소 시설보수과			주점검자		이 종 욱
				점 검 조		김 선 영

∘ 점검일시 : ‘14. 04. 22(화)

∘ 점검구간 : 터널 벽체 및 천정, 옹벽, 배수구, 도로포장상태 등

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		사진번호
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	터널 주변	터널주변 잡풀제거	1개소	B	잡풀제거	일상유지보수	-	해빙기점검

∘ 점검결과

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	상행(회현측)	배수로막힘	-	-	일상유지보수

∘ 기타 특이사항(지시사항 등)

시설물 점검표

[시설물명 : 남산3호터널]

구 분		지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
상부	포장부	특이사항 없음.	-
	신축이음	“	-
	난간,연석	“	-
	배수시설	상행(회현측)배수로막힘	일상유지보수 조치예정
하부	천 정	특이사항 없음.	-
	벽 체	“	-
	난간,연석	“	-
		“	-
부속시설		“	-
기타		“	-
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항		“	-

2014. 04. 22(화)

점검자 : 직급)시설7급  성명 이종욱 (인)

현 황 사 진

상행(회현측)	배수로 막힘