투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	월드컵대교 건설공사 외 34개 토목부 공사현장 책임감리원, 현장대리인
(경유)
제 목	가시설 설계시 업무개선 사항 반영 철저

1. 도시철도사업부 - 1446(‘14. 4.25.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 설계 및 공사에 대하여 가시설의 안전성을 확보할 수 있도록 아래와 같이 모든 띠장의 설계에 대하여 띠장밀림방지시설을 설치도록 하였으니 설계 및 시공에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 지반 굴착공사시 사용하는 강재 가시설의 안전확보를 위해 버팀보 또는 어스앵커 설치시 사용하는 모든 띠장의 연결시공이 필요하므로, 설계단계부터 띠장 폐합시공이 확실하게 반영될 수 있도록 띠장 불연속구간은 띠장밀림방지앵글 설치를 의무화하도록 과업내용서, 시방서 등 설계도서에 명기

붙 임 : 띠장 밀림방지앵글 설치도면 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	장기철		토목총괄과장	김영수		토목부장	04/28 노우성
협조자
시행	토목부-8117	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 3층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2546	/전송	02)3708-2599	/	jjang2235@seoul.go.kr	/	대시민공개