문서번호	시설보수과-3405
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	04/28 이규상
협조

특별점검 결과 및 조치계획

(가리봉철도고가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

강서도로사업소

(시설보수과)

특별점검 결과 및 조치계획

□ 특별점검 개요

○ 시설물명 : 가리봉철도고가 (남부순환도로, 가리봉동 515)

시설물개요	폭 : 20m, 연장 : 234.0m	법정구분 2종		상태등급 C등급	준공년도 : 1977년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
			토목운영7급			조정갑

○ 점검일시 : 2014.4.23.(수) 13:30~15:00

○ 점검구간 : 전구간

□ 점검결과 손상 및 보수계획 (직영반 및 일상유지보수공사)

1) 보도육교(P8접속) 난간 파손(차량 충격)

– 난간보수 ⇒ 일상유지

– 탄력봉 설치 ⇒ 직영반

2) 교면포장 소파(반복) 2개소 ⇒ 일상유지보수(야간작업)

– A2(구로고가측, 구로IC방향) 상부 교면 소파 1㎡

–P10(구로IC방향) 상부 교면 소파 4㎡

3) A2 (구로고가측) 휀스 파손(자재는 옆에 방치) ⇒ 직영반 정비

4) 교각(P8) 코핑 상부 청소 ⇒ 직영반 청소

□ 향후계획

○ 도로시설물 일상유지보수공사 담당자 작업지시 (긴급보수)

○ 직영반 (휀스 정비 및 P8 교각 코핑부 청소)

붙임 : 현황사진 1부.  끝.