문서번호	시설관리과-8978
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		시설관리과장	강서수도사업소장
강은영		이자원	04/29 이상래
협 조
	급수운영과장			조면행
	주무관			김용호
	기전팀장			代장준원
	주무관			임헌대

						「2014년 풍수해 대비 」 상수도 시설물 안전관리 계획

2014.  4.

강서수도사업소

「2014년 풍수해 대비」

상수도 시설물 안전관리 계획

풍수해 대비 상수도 시설물에 대한 안전관리 자체계획을 수립 시행하여 위험요인을 사전에 정비하고 사고를 미연에 방지함으로서 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

☞ 관련근거 : 「2014년 풍수해 대비 상수도시설물 안전관리 계획」 본부시설관리과-883호(’14.4.18)

Ⅰ		점검대상

구분	배수지 (개소)	가압장(개소)			상수도관(㎞)
		계	유인	무인․증압	송수 관로	현수관 (오류육교)	공동구 (목동)
수량	9	15	1	14	35	0.04	9.5

Ⅱ		점검기간

수방기간 : 2014. 5.15.~ 10.15.(5개월간)

- 우기전 안전점검 추진기간 : 2014. 4.21.~ 6.15.

- 태풍 및 집중호우 대비 안전점검 추진기간 : 2014. 6.16.~10.15.

Ⅲ		점검방법

본부합동점검

대 상

-  지역배수지 4개소(목동,신정,신월,우장산배수지)

점검일 : ’14. 5.19.

사업소 자체 점검

대 상

-  배수지 : 5개소(화곡,성아,개봉,오류,온수배수지)

-  유·무인 가압장 : 14개소(신정가압장외 13개소)

시설별 점검자

(배수지 및 가압장)

-  양천구 : 급수운영과 김용호,이일로,이후용

시설관리과 문용욱,장준원,유준영,배형진,김용만,김연택,박호권

-  구로구 : 급수운영과 김용호,황청년,홍순배

시설관리과 문용욱,장준원,유준영,배형진,김용만,김연택,박호권

-  강서구  : 시설관리과 임헌대,강은영,이정선,김동복,문용욱,장준원,

유준영,배형진,김용만,김연택,박호권

(현수관로-오류육교)

- 급수운영과 김용호,황청년,홍순배

(목동 공동구)

- 급수운영과 김용호,이일로,이후용

점검방법

- 시설물별 구조물, 기전설비 등 기전팀 담당자와 합동점검

Ⅳ		분야별 점검사항

안전관리분야

비상연락망 구축 및 정비 여부

시설안내 및 안전표지 정비 ․ 관리 여부

CCTV, 경보장치 등 보안시설 작동상태 등

배수지, 가압장 시설물 분야

구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태

축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

배수로 파손 및 토사 낙엽등 적치상태

낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

태풍에 따른 전도사고 대비 시설물 안전상태

배수지 유·출입밸브 작동 및 관리상태

가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

기타 시설물 안전상태 등

현수관로

현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

신축관, 공기밸브등 밸브류 보온상태

도장상태 이상 유무(지하철 노출관로) 미 접합부의 이완상태

누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

공동구 분야

상수도관, 밸브류등 상태 점검

배수로 및 배수 펌프 작동 상태

관 지지대, 도복상태 누수여부등

Ⅴ		점검결과 조치사항

경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 즉시 보수 조치

보수에 장기간이 소요되는 경우에는 안전사고 및 급수지장이 발생하지 않도록 응급조치하고, 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅵ		향후계획

점검 결과를 ’14. 5.30.(금)까지 시설관리과 수합보고

사업소와 긴급복구업체의 비상연락망을 확인하고 긴밀한 연락체계를 확보하여 사고 발생 시 신속한 대응체제 구축

시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

따로붙임 : 1. 점검대상 시설물 및 담당자 현황  1부.

2. 시설물 점검표 1부.  끝.

따로붙임 1)  점검대상 시설물 및 담당자 현황

대배수지(4개소)

과 별	시설물명	용 량(톤)	위 치	점검자
급수운영과 (3개소)	목동배수지	60,000	양천구 목2동 산12-3	김용호,이일로,이후용
	신정배수지	50,000	양천구 신정3동 103-1	김용호,이일로,이후용
	신월배수지	40,000	양천구 신월3동 68-3	김용호,이일로,이후용
시설관리과 (1개소)	우장산배수지	30,000	강서구 화곡5동 산60-1	임헌대,강은영,이정선,김동복

소배수지(5개소)

과 별	시설물명	용량(톤)	위 치	점검자
급수운영과 (4개소)	성아배수지	500	구로구 고척2동 317	김용호,황청년, 홍순배
	개봉배수지	500	구로구 개봉2동 335-5	김용호,황청년, 홍순배
	오류2배수지	120	구로구 오류2동 145-90	김용호,황청년, 홍순배
	온수배수지	500	구로구 온수동 4-2	김용호,황청년, 홍순배
시설관리과 (1개소)	화곡배수지	12,000	강서구 화곡동 산22-80	임헌대,강은영, 이정선,김동복

가압장 5개소(유인 1, 무인4)

연번	과 별	가압장명	위 치	점검자
1	급수운영과 (3개소)	신 정	양천구 신월2동 605-1	문용욱, 장준원, 유준영, 배형진, 김용만, 김연택, 박호권
2		개 봉	구로구 개봉동 327-23
3		온 수	구로구 궁동 230-10
4	시설관리과 (2개소)	화 곡	강서구 화곡본동 산42-5
5		우장산	강서구 화곡5동 산60-1

증압가압장(10개소)

	과 별	증압장명	위 치	점검자
1	급수운영과 (8개소)	목 동	양천구 목2동 산12-3	문용욱, 장준원, 유준영, 배형진, 김용만, 김연택, 박호권
2		궁 동	구로구 궁동 197-1
3		법 무	양천구 목2동 산29-5
4		신 월	양천구 신월7동 335
5		해 운	양천구 목3동 315-22
6		성 아	구로구 개봉본동 460-14
7		오류1	구로구 오류1동 19-147
8		오류2	구로구 오류2동 145-4
9		육 본	구로구 고척2동 249-3
10	시설관리과 (1개소)	등 촌	강서구 등촌2동 529-183

현수관로 현황(1개소)

연번	교 량 명	위 치	현수 관 현 황				점검자
			관 경 (mm)	관종	열	연장 (m)
1	오류육교	오류동	400	DP	1	40	황청년,홍순배

공동구 현황(1개소)

연번	공동구명	위 치	관로현황			설치년도	점검자
			관 경 (mm)	관종	연장 (m)
1	목동	이대~신트리공원	80~800	DP	9.6	1987	이일로,이후용