	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소화전 뚜껑 보수요청 조치 보고

1. 신월2동-5299(2014.4.28.)호 “ 소화전 뚜껑 보수요청”과 관련입니다.

2. 우리서 관내 소화전(280146호)의 소음발생 민원건에 대한 처리결과를 다음과

같이 보고합니다.

가. 위    치 : 양천구 중앙로53길 16-1 앞 (신월2동 470-17번지)

나. 민원내용 : 차량 통과시 소화전 뚜껑이 덜컹거리는 소음 발생

다. 민 원 인 : ###

라. 조치내용

- 신정119안전센터 펌프차 대원이 현장확인 후 지하식 소화전에 소음방지 고무링 장착 및 소화전 뚜껑 위치 재조정을 통해 소음방지 조치 완료함

- 현장에서 민원인에서 조치사항 설명 후 추 후 문제발생시 신속한 처리를 위해 안전센터 및 양천소방서 소화전 담당자와 연락방법 등 안내.

붙    임      공소280146호 조치 결과 사진 1부.  끝.

담당자	임병관		대응총괄팀장	최광수		현장지휘대장	04/29 이남재
협조자
시행	현장지휘대-4058	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180 양천소방서 현장지휘대	/
전화	02-2652-5083	/전송		/	ym119@seoul.go.kr	/	부분공개