문서번호	물재생계획과-5400
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	하수정보팀장	물재생계획과장
홍광호	이승원	04/29 代이도우

2014년

준설토 처리 중간적치장 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  4.

도 시 안 전 실

(물재생계획과)

2014년

준설토 처리 중간적치장 점검결과 보고

2014년 하수관로(빗물받이 포함) 청소(준설, 물청소)의 본격적인 시행에 대비한 준설토 처리 중간적치장 점검결과 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 물재생계획과-3696(’14.3.25)호

- 준설토 처리 중간적치장 상시관리 시스템 일제 점검 및 관리감독 철저

Ⅱ		점 검 결 과

□ 점검사항

❍ 중간적치장 관리상태

❍ 준설토 중간적치장에 설치된 CCTV로 운반차량 적재함의 폐기물 성상과 차량번호를 영상화면으로 실시간 확인 가능 여부

❍ 무인시스템 작동 상태(CCTV촬영 데이터 컴퓨터 저장 상태)

□ 점검결과

❍ 자치구별 지적사항

자치구	지적 사항	자치구	지적 사항	자치구	지적 사항	자치구	지적 사항	자치구	지적 사항
종로	1	동대문	0	노원	0	강서	1	관악	1
중구	1	중랑	0	은평	0	구로	0	서초	0
용산	0	성북	0	서대문	2	금천	0	강남	0
성동	2	강북	0	마포	0	영등포	0	송파	0
광진	0	도봉	0	양천	0	동작	0	강동	0

❍ 지적사항 주요내용(조치완료5, 조치중3)

- 중간적치장 관리상태

· 행거도어 노후로 보수공사 시행 예정(6.30)(종로)

· EGI펜스 설치 완료(4.24)(중구)

· 중간적치장 주변 정리 정돈(서대문)

· 중간적치장 청소 및 주변 정비(강서)

· 분진망 재설치 완료(관악)

- CCTV 작동상태

· CCTV광케이블 선로가 절단되어 현재 보수작업 중(4.30)(성동)

· 전기 인입선 단선되어 복구완료(서대문)

- 무인시스템 작동상태

· CCTV 보수완료 후 작동상태 점검예정(성동)

※ 중구는 중간적치장이 경기도 양주에 있으며, CCTV 설치는 중간적치장 전문업체와 협의사항임

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 점검결과 지적사항은 조속히 조치토록 자치구에 촉구

❍ 준설토 처리 중간적치장에 대해 지속 관리토록 자치구 통보

붙 임 : 준설토 처리 중간적치장 점검결과 1부.  끝.