문서번호	시설보수과-3424
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	04/29 이규상
협조

특별점검 결과 및 조치계획

(시흥IC)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

강서도로사업소

(시설보수과)

특별점검 결과 및 조치계획

□ 특별점검 개요

○ 시설물명 : 시흥IC (구로동 137-1 ~ 신림동 1667-10)

시설물개요	폭 : 25.7m, 연장 : 84.1m	법정구분 법정외		상태등급 B등급	준공년도 : 1977년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설 6급			류춘광
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설 6급			류춘광
			토목운영 7급			조정갑

○ 점검일시 : 2014.4.23.(수) 15:00~16:00

○ 점검구간 : 전구간

□ 점검결과 손상 및 보수계획 (직영반 및 일상유지보수공사)

1) A2(신림동측) 하행선 바닥판 하면 망상균열 및 백태, 박락(철근노출)

– 박락(철근노출) 0.3㎡ ⇒ 일상유지(긴급보수)

– 망상균열 및 백태 ⇒ 일상유지보수 예정(물량 산출중)

2) A2(신림동측) 교대 상부 콘크리트 박락 잔재 청소 ⇒ 직영반 청소

3) 바닥판 하면 망상균열 및 백태 ⇒ 일상유지보수 예정(물량 산출중)

4) 강거더 부식, 교좌장치 녹 발생 등 ⇒ 일상유지보수 예정(물량 산출중)

□ 향후계획

○ 도로시설물 일상유지보수공사 담당자 작업지시 (박락(철근노출) ⇒ 긴급보수)

○ 교대 상부 이물질 청소 (직영반)

○ 시흥IC 전반적 보수 시행 (일상유지보수, 단면보수․표면처리․재도장 등 )

붙임 : 현황사진 1부.  끝.