문서번호	행정관리과-1677
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	구의아리수정수센터소장
김점철		이태일	04/30 오세영
협 조
	주무관			김기상

2014년 특정관리대상 시설 안전점검 계획

2014. 4.

구의아리수정수센터

(행정관리과)

2014년 특정관리대상시설 안전점검 계획

최근 경주 마우나리조츠 체육관 붕괴사고,진도앞바다 여객선 침몰사고등과 같이 최근 들어 각종 재난사고로 인해 다수의 인명피해가 발생함에 따라 각종 시설물에 대한 철저한 안전관리를 통한 재난.안전사고 예방의 중요성이 강조되고 있는바,우리센터 특정관리대상시설물에 대하여 안전점검 계획을 세워 시설물 안전관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ				추진개요

☐ 추진근거

○국토해양부 건설안전과-1619호(2014.4.17.)호와 관련.

○  재난 및 안전관리 기본법 제26조(재난관리책임기관의 장의 재난예방 조치) 제1항 제5호

○  재난 및 안전관리 기본법 시행령 제33조(특대시설의 지정· 관리 등에 관한 지침) 제1항

☐ 중점추진사항

1. 풍수해 대비 일제조사 조기추진 및 안전관리 강화

○ 2014년도 특정관리시설물 안전점검을 실시하여 지적된 위험요인은 사전 제거 등 안전관리 강화를 통해 인적 및 시설물재난을 예방하고자함.

2. 합동점검반 구성․운영 및 등급조정 심의 강화

○ 합동 안전점검반 구성․운영을 강화하여 재난위험도를 종합적으로 점검․관리하는 등 실효성 있는 현장 점검과 책임 관리를 정착 하고자함.

3. 재난관리시스템 입력 등 운영강화

○ 재난관리시스템 안전점검결과, 관리책임자 입력, 변동자료 업데이트 및 입력여부 운영강화.

☐ 추진개요

○ 점검기간 : ‘14. 4. 29  ~  5. 1 (3일간)

○ 점검대상 : 관리동 본관,문화재1,2공장,배출수 처리장

○ 점검방법 : 특정관리대상시설물에 대하여 분야별 점검

○주요 점검내용

- 건축시설물 주요부분 육안 안전점검

- 문화재주변공사현장(공사중지 현장포함) 재해예방 안전점검

- 문화재 주변 배수로 정비상태 및 지반의 안전상태

- 소화설비(소화전, 소화기 등) 관리 상태 점검

- 전기설비(누전차단기, 전선, 전선등)관리 상태 점검

-기계설비(보일러,순환펌프,온수기,에어컨) 관리상태 점검

□점검 결과 조치

- 경미한 사항: 현장즉시 시정조치

- 보수예산이 소요될 경우 시설장비유지비 사용 또는 긴급 보수예산 신청

- 공사완료후 하자보수 기간내일 경우 시공자에게 보수 지시

Ⅱ				특정관리대상시설 지정현황

☐ 지방공공청사 : 다중이용건축물에 속하지 않는 총면적 660㎡ 이상의 청사 및 업무시설

☐ 특정관리 대상 시설물 현황

구 분	용도	관리기호	대상범위	연면적(㎡)
관리동 본관 (철근콘크리트조)	지방공공청사	10	총면적660㎡이상청사 및 업무시설	3,725

Ⅲ			합동점검반편성

- 총괄책임자: 행정관리과장

- 부총괄담당: 청사담당

- 건축물 점검: 행정관리과(김점철 .장구익)

- 기계시설물 점검: 행정관리과(김점철)

- 전기,통신시설물 점검(김점철, 필요시 정수시설과 요청)

- 승강기 시설물 점검: 오티스엘리베이터(주)

- 소방시설물 점검: 행정관리과(김점철,장구익)

Ⅳ				조치결과

☐ 「시설물 상태평가 기준」에 의한 평가 실시

- 중점관리시설(A․B․C급) 또는 재난위험시설(D․E급)로 지정

※ 시설물 상태평가 기준 : 붙임 2 참조

Ⅴ				행정사항

- 특정관리 대상시설물『안전점검 실시계획』에 의거 점검후 이상부분 6월30일까지 조치완료.

- 해빙기 대비하여 청사내,외곽을 철저히 점검하여 안전사고 예방.

- 특정관리 시설물 안전점검결과를  재난관리시스템에 입력 완료한 후 지속적으로 관리

붙임: 1. 시설물상태평가 자료 1부.

2. 2014특정관리시설물 조사 양식 1부.끝.