문서번호	기전과-5333
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
양상규		한영호	04/30 박재경
협조
	주무관		박태진

교통안전시설물 원인자부담공사 준공 검토보고

(구로구 오류동 9-32번지 앞 횡단보도 신설)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.04

강서도로사업소

기 전 과

교통안전시설물 원인자부담공사 준공 검토보고

(구로구 오류동 9-32번지 앞 횡단보도 신설)

구로구 오류동 9-32번지 앞 횡단보도 설치 교통안전시설물 원인자부담공사를 완료하고 준공요청이 있어 현장을 확인ㆍ점검하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

공사근거

○ 서울지방경찰청 교통관리과-36100(2013.11.28)호 및 기전과-3174(2014.03.17)호 와 관련입니다.

공사개요

○ 공 사 명 : 구로구 오류동 9-32번지 앞 횡단보도 설치 교통안전시설물 설치공사(신호)

○ 원 인 자 : 구로구청(교통행정과)

○ 공사기간 : 2014.03.17 ~ 2014.04.20

○ 공사장소 : 구로구 오류동 9-32번지 앞

○ 관련업체 및 공사내용

구분	설계사	감리사	시공사	설치내용
신호	㈜영호이앤씨	㈜건영이앤씨	티에이치전력㈜	차량신호등 LED 1면3색(사급) 2조 신설 보행신호등 LED 1면2색(사급) 2조 신설 잔여시간표시기 역삼각형,숫자형(사급) 2조 신설 시각장애인용음향신호기 본체(사급)-브라켓식(음량자동조절) 특성검사 개선형 2대 신설 - 디자인지주(외날개) ∅200mm×8.5m 2본 신설 디자인부착대 6m 2본 - 지주기초 및 앙카 ∅200mm×1.5m(볼트용융도금) 2조 신설 - 신호케이블F-CVV 2.5SQ×5C 126M 신설 조가선 신설 - 기타 신호등 공사 및 전기안전, 기능점검 등

점검내용

○ 점검일 : 2014.04.15(화) 14:00 ~ 15:00

○ 점검자

- 확  인  자 : 강서도로사업소           양상규

- 입  회  자 : 서울시 교통운영과        임원성

- 관할경찰서 : 구 로 경 찰 서           불참

- 감  리  사 : ㈜건영이앤씨           장지용

- 시  공  사 : ㈜티에이치전력             윤영권

○ 점검결과 : 공사시방서 및 설치기준에 적합하게 시공됨.

조치의견

○ 상기 점검결과와 같이 설치기준에 적합하게 시공되었으므로 준공처리코자 함.

붙임문서 : 1. 준공확인 점검표 1부.

2. 준공검사조서 1부.  끝.