함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	단수계획 제출에 따른 회신(역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사)

1. 공사감독2처-5362(2014.04.29)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 「역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사」 단수계획 승인 요청건에 대하여 검토후, 아래와 같이 통보하니 단수홍보 미비로 인한 주민불편 및 민원사항이 발생치 않도록 단수홍보에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 통수시 적수현상이 발생하지 않도록 공사후 퇴수시행 및 공사장 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수 현황

단수구간	단 수 위 치	단수예정일	단수시간	단수세대	작업일수
2구간	역삼738-6~ 738-9	5월9일	오전01:00~06:00	4세대	1일
	역삼738-20~ 738-43	5월9일	오전01:00~06:00	15세대	1일
	역삼738-29~ 738-42,745~745-3,746	5월10일	오전01:00~06:00	12세대	1일
3구간	역삼776~776-1, 769-9~18	5월7일	오전01:00~06:00	7세대	1일
	역삼776-4~776-25, 786-1~786-12	5월8일	오전01:00~06:00	12세대	1일
	역삼 786-15~786-16	5월8일	오전01:00~06:00	2세대	1일
기타	- 가설급수장치사용으로 단수지역을 최소화 - 특히, 3구간 단수지역은 영업장이 많은 관계로 특별히 단수홍보를 철저히 할것

나. 승인통보 내용

1) 기존 밸브 조절로 단수구역 최소화.

2) 단수홍보는 공사시행 2~3일전에 실시하고 가가호호 방문 홍보로 주민들이 공사내용을 충분히 인식할 수 있도록 하여 민원이 발생하는 일이 없도록 조치.

3) 아파트 및 다량급수처 물탱크에 적수가 유입되지 않도록 하고, 통수 전 퇴수조치를 철저히 시행.

4) 단수 시행 전 우리사업소로 유선통보.

5) 단수 후 통수시 적수발생이 되지 않토록 밸브조작에 주의(개ㆍ폐 시 서서히).

6) 공사시행시 반드시 계획일정 및 단수시간을 준수하여 공사 시행토록 하고 무리한 공사 시행으로 인한 추가적인 민원이 발생치 않토록 조치.

7) 단수홍보물은 규격화(누수방지과-2839)된 홍보물로 작성하여 배포토록 할 것

끝.

	강남수도사업소장
주무관	박홍선		급수운영과장	04/30 代공문수
협조자
시행	급수운영과-8888	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 도곡2동 422~461 459-4	/
전화	3146-4852	/전송	3146-4889	/		/	대시민공개