문서번호	시설보수과-3487
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	04/30 이규상
협조

정기점검 보고서

(양평교 : P6∼P11)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.29

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

□ 시설물명 : 양평교

시 설 물 개 요	․ 폭 : 20m, ․ 연장 : 650.6m(본선:555m +램프A:15.6m+램프B:80.0m)	법정구분 : 1종	상태등급 : B등급	준공년도 : 1991.
관 리 책 임 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설주사		천 석 기
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설주사		천 석 기
			지방시설주사보		조 정 갑

○ 점검일시 : 2014. 4. 29(화요일)

○ 점검구간 : P6~P11

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 내 용
	P6	후타재 일부 파손	0.3×0.1		록하드로 보수후 지속관찰		①
	P8	신축이음 인도부 이물질 퇴적			도로보수원으로 하여금 정비토록 조치		②

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치계획	전문가 자문여부	사 진 번 호
	특이사항 없음

○ 이전점검 조치 현황사진

① P6 영등포방향 일부 소파	② P8 신축이음 인도부 이물질 퇴적

끝.