정기점검 보고서(탄천2교)

문서번호	시설보수과-1874
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설보수과장		동부도로사업소장
		김호규		김희철		박용선		05/01 송영배

시설물명	시설물개요				관리책임자	비고
	종별	B(m)	L(m)	준공년도
탄천2교	2종	30	518	86. 7. 22	동부도로사업소 담당 김호규

◦ 점검일시 : 2014. 04. 30.

◦ 점 검 자 : 김호규, 김희철

◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항					전문가 자문여부	비고
시설명	손상 내용	손상규모	손상등급	조 치 내 용
탄천2교	A2, A3 신축이음장치 후타재 및 고무 파손	2개소		‘13년 일상유지보수공사로 정비완료	2013년 하반기 점검
	S3~S4 교면포장 횡균열 및 망상균열 다수 발생	다수		‘13년 일상유지보수공사로 정비완료
	S15~S16 교면포장 시공쪼인트부 및 포장 불량	댜수		‘13년 일상유지보수공사로 정비완료

◦ 새로운 이상 발생 개소

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항					전문가 자문여부
시설명	손상 내용	손상규모	손상등급	조 치 내 용
탄천2교	A4주변 토공부 아스콘포장 균열 및 불량(양방향)	B=22m, L=170m		‘14년 일상유지보수공사로 시행
	P2 신축이음 후타재일부 파손	1개소		직영반에 작업지시 후 지속관찰
	A2·A3 신축이음장치 및 교면포장 상태 양호

붙 임 : 점검사진 1부.

점 검 사 진

▼ A4 주변 토공부 아스콘포장 균열 및 파손	▼ P2 신축이음장치 후타재 일부파손
▼ A2 신축이음장치 및 교면포장 양호	▼

끝.