문서번호	교량보수과-1217
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		교량보수과장
유창수		05/01 문춘익
협 조
	주무관		안창용

도로시설물 특별안전점검 보고서

(동작대교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04.

남부도로사업소

(교량보수과)

도로시설물 특별안전점검 보고서

시 설 명	점 검 결 과	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
동작대교	본교 하류측(P12) 점검통로 출임 문짝 안 닫힘	‘14년 한강일상유지보수공사로 조치예정	사진1
	북단접속교 하류측(PN2~PN14) 배수구 막힘	우기철대비 배수구에 대한 전반적인 청소시행	사진2
	본교 하류측(P6~P7) 3차선 포장면 소파	사업소 공무직 활용 조치예정	사진3
	G램프 배수구 막힘(3개소)	우기철대비 배수구에 대한 전반적인 청소시행	사진4
	H램프(HP2외 2개소)신축이음 후타재 파손	동작대교 보수·보강공사로 조치예정 (사업소 공무직 활용 응급조치)	사진5
	본교 상류측(P7)점검통로 출입구 자물통 망실	자물통 조치	사진6
	북단접속교(PN2~PN3) 1차선 포장면 소파	사업소 공무직 활용 조치예정	사진7

붙임 : 점검사진 1부.

2014. 4.

점검자.         직) 한국시설안전공단(동작대교 정밀안전진단 수행) 성명 : 이 서 구(서명)

한국시설안전공단(동작대교 정밀안전진단 수행) 성명 : 허 춘 근(서명)

남부도로사업소 교량보수과 시설6급 성명 : 유 창 수(서명)

남부도로사업소 교량보수과 시설7급 성명 : 안 창 용(서명)

□ 점검사진

1) 본교 하류측(P12) 점검통로 출임문 문짝 안 닫힘	2) 북단접속교 하류측(PN2~PN14) 배수구 막힘
3) 본교 하류측(P6~P7) 3차선 포장면 소파	4) G램프 배수구 막힘(3개소)
5) H램프(HP2외 2개소)신축이음 후타재 파손	6) 본교 상류측(P7)점검통로 출입구 자물통 망실

7) 북단접속교(PN2~PN3) 1차선 포장면 소파