문서번호	정수시설과-618
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김종수		윤종민	05/01 김동기
협 조	정수과장			서한호
	주무관			김대원
	주무관			곽희영
	주무관			최양교
	주무관			이성환

2014년 상반기 시설물 정기점검 실시 계획

2014. 4

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 상반기 시설물 정기점검 실시 계획

시특법(시설물 안전관리에 관한 특별법)에 의한 2014년 상반기 취, 정수 시설물에 대한 정기점검을 실시하여 안전사고를 사전 예방하고 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 시설물의안전관리에관한특별법 제6조 및 같은법 시행령 제6조

(안전점검의 실시)

○ 2014년 취·정수 시설물 안전 및 유지관리 종합계획 : 보수과 - 238 (‘14. 1. 21)

□ 추진방향

○ 시설물 점검 및 보수 이력 유지(GIS, FMS)

○ 안전점검 및 관리체계를 정립하여 안전사고 사전예방

○ 시설, 설비의 안정적 운영으로 수질향상 및 안정적인 수돗물 생산

○ 돌발사고 사례(수질, 단전 등)별 대응방안 강구

○ 재난발생시 신속한 보고 및 복구체계, 협력체계 유지

□ 중점 추진사항

○ 토목,건축시설 분야

- 취 ․ 정수장시설의 토목․건축구조물

- 청사(관리본관), 사면, 축대, 옹벽 등 위험 시설

○ 기계,전기설비 분야

- 취․정수장 기전설비 전반

○ 수질,약품,가스 분야

- 정수약품 저장탱크 및 투입시설(노출배관 포함)

- 염소투입 및 저장시설, 염소배관(노출배관 포함)

○ 행정,소방,방호 분야

- 방호울타리 및 청사, 소방 등

- 재난발생 대비 비상연락망 및 긴급복구 조직 변동여부

□ 세부 추진계획

○ 분야별 자체 점검반 편성 점검 실시

- 점검반 편성 : 6개반 22명

- 점검 및 정비 기간 : ‘14. 5. 7(수) ~ 5. 21(수), 15일간

- 점검내용 : 업무와 병행하여 시설물의 손상 및 취약점 등 육안 점검

분 야 별	점검 반장	점 검 반 원	비 고
토목, 건축	이 성 환	김진수, 김종수, 장현순
전기	곽 희 영	윤양호, 송용배, 유태원
기계	최 양 교	정인영, 이상록, 정춘영
수질,운영	이 금 재	김병찬, 이근보, 오승용, 김갑환
가스	김 윤 선	박준호
행정, 소방, 방호	김 대 원	박영호, 강일형

○ 주요 점검사항

- 시설물 등의 기둥, 보 등 주요구조물의 변형과 손상 및 균열

- 시설물 등의 내․외벽 균열 및 백화현상

- 지반침하로 인한 시설물 등의 균열 및 붕괴위험 요인

- 도수관로 등의 신축이음부 파손 및 누수

- 석축, 건축물 균열상태(육안점검)

- 취․정수장주변 배수 및 유입수 처리대책

- 수배전반 및 변압기 상태, 자동화시설물 등의 안전성

- 각종 모터펌프 기기소음, 진동 등 및 배관․밸브상태

- 정수약품 저장탱크 누액여부 및 보관․저장상태, 투입시설 이상여부

- 염소투입시설 이상유무 및 염소배관․변류의 작동상태 및 누출여부

- 방호(철조망)울타리 상태 이상유무, 청사 출입자 통제 및 소방․설비 관리상태

○ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 즉시 보수 조치

- 보수예산이 필요한 경우 사용가능한 예산을 활용 조치하고, 예산 부족시 본부 협의 후 예산 반영 조치

□ 행정사항

○ 점검반장은 분야별 안전점검표에 의거 점검을 실시하고, 점검결과를 2014. 5. 22(목)까지 시설분야 담당자에게 제출

○ 점검결과 지적사항에 대하여는 조치 완료시까지 중점 점검 및 지속 관리

붙임 : 분야별 안전점검표 각 1부. 끝

시설분야(토목, 건축시설물)안전점검표

기 안	정수시설과장	소 장	결재
	전 결

구 분	점 검 내 용	점검결과	비 고
구조물분야 (건물분야)	◦ 본관 및 관사시설물의 균열 ◦ 정수장 구조물의 균열 및 열화 ◦ 도수관랑 벽체 이음부위 누수 ◦ PAC탱크 등 약품보관 구조물 부식 상태 ◦ 농축조 균열 및 열화 ◦ 기타 정수시설물의 관리상태
토목분야	◦ 도로 법면 안정상태 ◦ 옹벽 및 절개지 안정상태 ◦ 포장도로 침하 및 파손상태 ◦ 외곽울타리 관리상태
도․송수 관로분야	◦ 도수관로 피복상태 ◦ 도수관로 누수발생 여부 ◦ 도수관로상 변류 및 변실 유지상태 ◦ 각종 맨홀 관리상태

2014.       .        .

점검자 : 직 명            성 명        (인)

(인)

기계․전기분야 안전점검표

(시설명 :                )

기 안	정수시설과장	소 장	결재
	전 결

구 분	점 검 내 용	점검결과	비 고
전기분야	◦ 전선로상태(절연체, 보호재, 지지금구) ◦ 변압기상태(절연류, 붓싱, 외함, 온도) ◦ 수배전반 및 모터상태 (밀폐, 연결부, 부식, 온도) ◦ 개폐기류상태(소음, 진동, 누전, 절연) ◦ 자동화시설물 안전성여부 ◦ 구조물균열에 따른 전기시설 안전성 여부
기계분야	◦ 펌프, 스크린 등 기기소음, 진동, 누유 및 누수상태 ◦ 각종배관 및 밸브상태 (이음부, 연결부등) ◦ 구조물 균열에 따른 기계시설 안전성 여부

2014.        .

점검자 : 직 명            성 명           (인)

성 명           (인)

염소시설 안전점검표

기 안	정수과장	소 장	결재
	전 결

구 분	점 검 내 용	점검결과	비 고
각종시설 실태점검	◦ 배관설비 시설 적정여부 ◦ 염소배관 등 각종 구내 노출배관 보온상태 이상유무 ◦ 각종 변류의 작동상태 및 누수여부 ◦ 인젝터의 보온상태 ◦ 염소투입실 및 저장실 난방관리
액체염소 약품관리	◦ 정수약품 확보 적정여부 ◦ 염소용기 보관, 저장 관리상태 ◦ 염소투입시설 이상유무 (염소가스 이상유무 등) ◦ 중화설비의 정상 작동여부 ◦ 소화기 비치 적정여부
기 타	◦ 비상연락망 정비상태 ◦ 안전교육 실시여부

2014.        .        .

점검자 : 직 명            성 명           (인)

성 명           (인)

정수약품 안전점검표

(시설명 :                )

기 안	정수과장	소 장	결재
	전 결

구 분	점검내용	점검결과	비 고
정수 약품 시설 관리 실태	◦ 약품 저장탱크 누액여부
	◦ 노출 이송배관 누액여부
	◦ 약품 투입시설 이상여부
정수약품 관리상태 점 검	◦ 정수약품 적정확보 여부
	◦ 정수약품 보관․저장 상태 이상여부
기 타	◦ 비상연락망 정비상태

2014.   .    .

점검자 : 직 명            성 명            (인)

성 명            (인)

방호․통신분야 안전점검표

(시설명 :                )

기 안	정수시설과장	소 장	결재
	전 결

구 분	점 검 내 용	점검결과	비 고
방호분야	◦ 모니터 화질상태 ◦ 카메라 조작반 작동여부 ◦ 케이블감지기 수신여부 ◦ 화상녹화 여부 ◦ 감시시스템 작동여부 ◦ 수신반 작동여부 ◦ 진동감지기 자동 수신여부 ◦ 광케이블 단선여부 ◦ FODM 작동상태 여부
통신분야	◦ 국선 및 내선 이상유무 ◦ 선로 및 통화상태 ◦ 통화감도 상태
소방분야	◦ 소화기 충진상태 ◦ 화재감시장치 작동상태 ◦ 소화기 위치 적정여부

2014.        .

점검자 : 직 명            성 명           (인)

성 명           (인)