문서번호	시설안전과-9832
결재일자	2016.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설안전팀장	시설안전과장
성운용	안근	07/04 고승효

「관악구 주택가 인접 옹벽 붕괴사고」관련

현장조사 결과보고

2016. 7.

안전총괄본부

(시설안전과)

「관악구 주택가 인접 옹벽 붕괴사고」관련

현장조사 결과보고

7.2(토) 8:30경 발생한 관악구 인헌동 다세대주택 인접 옹벽 붕괴사고에 대한 민간전문가 현장조사 결과를 보고 드림.

□ 사고개요

❍ 일    시 : ‘16. 7. 2(토) 08:30경

❍ 위    치 : 관악구 인헌동 1653-21 다세대주택 인접 옹벽

옹벽붕괴 사고현장 전경	긴급조치 완료(보양막 및 톤백)

❍ 사고내용 : ‘16.4.29일 사방공사가 완료된 주택가 인접 옹벽(식생블럭)이 집중강우(7.1~7.2) 이후 붕괴됨

피

해

주

택

	≪ 붕괴옹벽 사방공사 개요 ≫
□ 발 주 처 : 관악구청(공원녹지과) □ 공 사 명 : 2016년 인헌동 등 산사태 예방공사 □ 공사기간 : ‘16. 3. 2 ~ ’16. 4. 29 □ 공사금액 : 144백만원(시비, 산지방재과) □ 공사내용 : 식생블럭 쌓기(160kg×330EA), L형 옹벽 설치, 수목식재 등

□ 피해상황

❍ 인명피해는 없으며, 재산피해는 주택인접 담장 및 세탁기,보일러 파손

- 재산피해 : 세탁기 2기, 보일러 1기

- 가스관 및 보일러 파손으로 인해 가스·수도 임의 공급중단, 익일 14시경 가스안전공사 등 보수·점검 후 공급 개시

❍ 주민대피 : 붕괴 직후 인접주택(인헌동 1653-21) 거주민 6세대 13명 전원 대피

- 사고 당일 10시경 3세대 9명 복귀, 현재 3세대 4명 친·인척집으로 대피

□ 민간전문가 현장조사 결과

❍ 점검일시 : ‘16. 7. 3(일) 12:00~14:00

❍ 점 검 자 : 외부전문가 및 공무원(시설안전과) 등 2명

(안전관리자문단 조성하 위원(토질및기초 기술사))

❍ 전문가 현장조사 결과

- 붕괴원인(추정)

· 옹벽(식생블럭) 시공시 후면 다짐불량 및 집중 강우로 인한 수압 중가

- 긴급조치 의견

· 해당 성토부 제거 후 표면 보양막 포설 및 사면 하단부에 톤백 설치

→ 관악구(공원녹지과)에서 전문가 의견대로 긴급조치 완료(7.3(일))

□ 향후조치

❍ 7.4(월) 자치구 정밀조사 후 장기안전을 확보 할 대책 수립

❍ 이후 주기적인 관찰을 통한 옹벽 거동양상 확인

□ 행정사항

❍ 수당지급

- 대    상 : 외부점검자

- 지 급 액 : 261,000원

- 지급방법 : 세액 원천징수 후 무통장 계좌로 일괄입금

- 예산과목 : 시설물 예방적 안전관리 강화, 시민이 안전한 도시관리, 안전관리,

도시위험시설 안전점검 및 장비보강, 사무관리비

붙 임 : 1. 사고발생 위치도 및 사진대지 1부.

2. 전문가 점검 의견서 1부.