문서번호	정수운영과-1960
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장
신태권	김창현	05/01 이철해

고압가스안전관리원 확보방안 추진계획

2014. 4.

광 암 아 리 수 정 수 센 터

(정수운영과)

고압가스안전관리원 확보방안 추진계획

○ 우리 정수센터 고압가스 저장시설은 안전관리자를 선임하여 항상 안전하게 관리하여야 하나, 퇴직 및 인사이동에 따른 고압가스 안전관리자의 공백이 발생할 경우 대처능력이 미흡하여

○ 즉시 대직자를 선정 후 교육을 이수토록 하는 등 안전관리자 선임 및 배치에 선제적으로 대응하기 위하여 아래와 같이 교육을 이수토록 하여 고압가스 안전관리에 만전을 기하고자함.

Ⅰ				추 진 근 거

고압가스안전관리법 15조 및 동법 시행령 [별표 3]

고압가스안전관리자 선임 및 배치 이행철저

(생산관리과-2491(2013. 4. 30.)

Ⅱ				일 반 현 황

고압가스 시설현황 및 점검목표

구분 가 스 명	저장량	저장설비	용 도	점검목표
				정 기	특 별
염 소	18톤	용기(1톤×55병)	원, 정수 소독	일1회 이상	취약시기 (년5회)
산 소	20톤	탱크(20톤×1기)	오존 제조
이산화탄소	40톤	탱크(20톤×2기)	pH 조절

염소가스안전관리자 배치 현황

구 분	안전관리책임자		안전관리원	선임자격 및 인원
정수장	염소	윤광석	임성용,김태연	저장능력 30톤 초과 100톤이하는 안전관리책임자 1명(가스기능사), 안전관리원 1명 이상(가스기능사) 또는 일반시설안전관리자 양성교육이수자
	산소		강석규,오세열
	이산화 탄소		박대원,윤병화

Ⅲ				안전관리 문제점

가스시설는 24시간 가동되고 있으나 야간, 공휴일, 일요일 등은 유지․관리 함에 있어 연가 및 인사발령으로 유사시 대처능력 저하

고압가스 안전관리 업무는 평상시 많은 인력과 시간이 소요되지 않으나 고장이나 누출사고, 수질사고시에는 2인 1조가 근무해야 원만하게 업무 수행할 수 있음.

Ⅳ				운 영 계 획

운영계획

법적안전관리 인원은 확보되어 있으나 24시간 기능을 유지 및 인사별령으로 인한 직별 안전관리자를 양성하여 배치

안전관리원은 2014년 양성교육 이수 후 배치

Ⅴ				안전관리원 양성교육

하반기 양성교육 대상 : 1명

구 분	계	양성교육 대상자
		A조
인원	1	박상순

교육일정 : 2014년 1회 예정 (예산 확보되는 대로 실시)

교육기간 : 14일(94시간)

교육장소 : 한국가스안전공사 가스안전교육원(천안시 소재)

소요예산 : 1,084,500원

○ 산출근거 : (838,000원+110,000원+ 136,500)

- 교 육 비 : 838,000원/인

- 생활관 이용료

● 숙박료 : 110,000원(10,000원/1박x11박=110,000원)

● 식  비 : 136,500원(3,500원/1식 x 13박39식 x 39식=136,500원)

Ⅵ				기 대 효 과

안정적인 고압가스안전관리원 확보

고압가스 안전관리자 공석시 선제적 대응

교육 이수자 원활한 대직근무 확보

안전관리자 업무 공백 최소화

Ⅶ				행 정 사 항

업무공백 방지 위한 대직근무자 지정

양성교육 이수 후 허가관청에 안전관리원 선임. 끝.