	서울특별시난지물재생센터
수신자	서 울 특 별 시 장(생활환경과장)
(경유)
제 목	적정한 하수처리 운영을 위한 협조 요청

1. 물재생시설과-10879(‘13. 8. 16)호와 관련입니다.

2. 우리 센터에서는 하수방류수의 기준강화로 인해 총인,총질소 제거를 위한 처리공법 변경에 따라 처리시설을 완료하여 시운전중에 있는 가운데 서대문구(이에이텍), 강남구(우광) 등에서 고농도(BOD 60,000mg/ℓ이상)의 음식물처리수가 유입되어 하수처리에 부담을 가중시키고 있는바

3. 적정한 하수처리운영을 도모하기 위하여 음폐수 관련 해당업체에 유수분리 등 1차 처리를 철저히 하여 반입(BOD : 30,000 mg/ℓ 이하)될 수 있도록 요청하오니 적극 협조하여 주시고 향후 이러한 상황이 지속될 경우 부득히 반입금지 조치등을 할 수 있음을 유념하여 주시기 바랍니다.

○ 2014년 1/4분기 음폐수 현황

위탁기관		처리량(톤)	BOD(mg/ℓ)	SS(mg/ℓ)
서대문구 (이에이텍)	침출수	12,158.00	54,557.49	3,863.99
강남구((주)우광)		7,145.18	66,938.02	40,990.44
고양시	장원씨엔에스	727.77	61,817.27	36,988.72
	엔텍콤환경	2,339.08	62,572.26	33,457.17
고양바이오매스 에너지시설		22,232.24	458.95	269.07

따로붙임 : 2014년 1/4분기(1월~3월) 음폐수 현황 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
★주무관	박부신			김웅남		난지물재생센터소장	05/02 정흥순
협조자	주무관	유기준
시행	관리과-4362	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기도 고양시 덕양구 대덕로426(현천동) 관리과	/
전화	300-8530	/전송	300-8518	/	bs1960@seoul.go.kr	/	대시민공개