문서번호	교량보수과-2790
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	교량보수과장
백운경	05/02 代정상모

착수 보고회 결과 보고

(마포대교(하류교) 정밀점검용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

교량보수과

마포대교(하류교) 정밀점검용역 용역 착수보고회 결과보고

우리사업소에서 유지관리하고 있는 도로시설물인 마포대교(하류교) 정밀점검용역 과업수행에 따른 착수 보고회를 개최하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		대상시설물 현황

시설물명	위 치	제원			설계 하중	준공년도
		폭원(m)	연장(m)	구조형식
마포대교(하류교)	마포구 마포동~영등포구 여의도동	22.75	1398	STB	DB-28	200.07

Ⅱ		용역 현황

용역명 : 마포대교(하류교) 정밀점검용역

계약자 : 대한민국상이군경회 대표 김덕남

계약금액 : 62,971천원

기  간 : 2015.04.2 ~ 2014.10.28

Ⅲ		착수보고 현황

용역 착수보고 장소 : 서부도로사업소 교량보수과 회의실

용역 착수보고 개최 : 2014.04.26(목요일) 16시:00분

용역 착수 보고자 : 참여기술자 이상동

Ⅳ		착수보고회 결과 내용

◦ 용 역 명 : 마포대교(하류교) 정밀점검용역

연번	지 시 사 항	용 역 사 검 토 내 용
1	마포대교(하류) A1측 보도확장구간 신축이음부 손상 원인 및 보수대책 수립 바람.	현장조사 시 손상부에 대한 근접조사 및 준공도서 확인하여 보수대책을 수립 하겠음.
2	Ramp-B, Ramp-E 등 곡선부 부반력 발생가능 상세 조사	부반력 발생가능 구간인 곡선교 내측 단부 혹은 사교이 예각부 단부의 부반력으로 인한 받침과 주형의 들뜸 상태를 조사하갰음.
3	붕괴유발부재(FCM)에 대한 상세 조사	붕괴유발부재에 대한 대상 선정 후 현장조사 시 붕괴유발부재에 대한 상세조사를 수행 하겠음.
4	바지선 점검구간에 대한 점검 시 안전관리 철저(강우 시 점검 배제 등)	강우 시 바지선 점검 일정 조정 등 안전관리 계획수립 후 점검실시 하겠음.
5	보수예산 확보 할 수 있도록 조치 바람.	1차 현장조사를 통해 개략 보수물량 및 보수비를 추정하여 보수예산을 확보할 수 있도록 과업수행 중 선행 보고를 실시하겠음.
6	긴급 보수대상 손상에 대해서는 별도 보고하기 바람.	현장조사 시 긴급 보수대상 손상에 대해서는 즉시 보수가 이루어지도록 보고하겠음.

끝.