	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 보수완료(노후교체)에 따른 현장확인(검수) 자체계획 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무 가이드 재난대응편 15.□소방용수시설 및 비상소화장치관리”

나. 강남수도사업소 급수운영과-8808(2014.04.29)호 『소방용수시설 보수 완료내역 통보(노후교체)』

다. 재난관리과-1053(2014.4.29.)호『소방용수시설 보수완료(노후교체)에 따른 현장확인(검수) 계획 알림』

2. 소방용수시설 보수완료(노후교체)에 따른 현장확인(검수) 계획을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2014. 5. 3.(토)

나. 대    상 : 2개소(소화전 235(지하식), 소화전 317(지하식))

다. 확인중점사항

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상 작동여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀 뚜껑의 규격 등 이상유무

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자사항 조사 등

붙임  1. 소화전 보수완료 통보 대상(20140429) 1부.

2. 소방용수시설 검수결과 보고서식 1부.  끝.

★서무담당	이준호		3팀장	김현기		센터장	05/02 이정갑
협조자
시행	역삼119안전센터-2563	(		)	접수		(		)
우	135-928	서울 강남구 역삼2동 769~779 771-2 역삼119안전센터	/
전화	02-557-0109	/전송	02-508-1193	/	zziggoks@seoul.go.kr	/	대시민공개