문서번호	교량보수과-1244
결재일자	2014.5.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	남부도로사업소장
신동헌		문춘익	05/06 민승기
협 조
	주무관			차식환
	주무관			유창수
	주무관			안창용
	주무관			조성래

도로시설물 특별 안전점검 결과보고

(한강교량 및 자동차전용도로 시설물)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05.

남부도로사업소

(교량보수과)

도로시설물 특별 안전점검 결과보고

(한강상 교량 및 자동차전용도로 시설물)

진도해상 여객선 사고 등 각종 안전사고가 빈발하고 있어 재난 및 안전취약

시설의 사고를 미연에 방지하기 위하여 시행한 「도로시설물 특별안전점검」 결과 및 조치에 대한 보고임

Ⅰ		점검 개요

○ 관련근거 : 각종안전사고 대비 특별안전점검 시행계획(교량보수과-1085호,2014.4.18)

○ 추진기간 : 2014. 4. 17(목) ~ 4. 26(토)

○ 점검대상 : 29개소(한강상 교량 및 자동차전용도로상 시설물)

(단위 : 개소)

구 분	계	한강상 교 량	일반교량	고가차도	입 체 교차로	지하차도	비고
계	29	4	9	11	2	3
1종 시설물	6	4	1	1
2종 시설물	6		4	1	1
법정외 시설물	17		4	9	1	3

○ 점검인원 : 총 89명

- 시설물 담당자 및 시설안전자문위원 합동점검 (3인 1조)

- 한강교량 유지관리 점검(감사담당관) 자문위원 합동점검 (한남대교 2명)

○ 주요 점검사항

- 포장파손, 지반침하, 균열(구조안전에 영향을 미치거나 0.3mm이상) 및

배수시설 상태, 도로부속시설물 파손여부 등 취약부분 집중점검

- 시설물별 취약부재(붕괴유발 부재:FCM) 이상여부 전문가 합동 근접

확인 및 교량받침, 신축이음장치 거동상태 등

- 지하차도 옹벽부 배수시설 상태, 벽체타일 파손 여부 등

Ⅱ		점검결과

○ 점검결과

- 총 59건의 지적사항 중 경미한 시설물 손상 6건(10%), 포장 및 배수불량

20건(34%), 부속시설물 손상 19건(32%), 청소 등 14건(24%)이 적출됨

○ 세부 지적사항 및 조치결과

- 손상 유형별

(단위: 건)

구 분	계	시설물 손 상	포장 파손	배수 불량	부속시설 파 손	안전사고 우 려	청소등 기 타
건 수	59	6	10	10	19	-	14
비율(%)	100	10	17	17	32	-	24

- 조치결과

(단위: 건)

구 분	계	조치완료	조치중	조치예정	비 고
지적사항	59	20	-	39
비율(%)	100	34	-	66

○ 주요 지적사항 사진

반포대교(하행) 신축이음장치 침하파손	동작교 보도부 배구수 주변 이물질협착

Ⅲ		향후계획

○ 조치예정인 39건은 2014년 일상유지보수공사 착공후 우선 보수 조치

○ 일상점검(순찰)중 시민불편사항 발생 시 공무직 활용 응급보수 후 일상유지

보수 정비(항구복구) 시행

Ⅳ		행 정 사 항

○ 안전점검 결과보고서 및 자문보고서에 의거 시설안전자문위원 수당 지급

- 총지급금액 : 금 1,200,000원

▸ 200,000원(시설물 안전점검) × 5일 = 1,000,000원

▸ 100,000원(점검 자문)       × 2일 =   200,000원

- 예산과목 : (도시개발특별회계) 도시안전실 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영,

도로시설물안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비

- 지급방법 : 시설안전자문위원 개인별 계좌 입금

붙임 : 도로시설물 점검결과 (집계) 1부. 끝.