문서번호	시설보수과-1785
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
정성오		김찬구	05/07 민승기
협 조
	주무관			임동운

「2014년 상반기 및 총체적 안전점검」

특정관리대상시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

남부도로사업소

(시설보수과)

「2014년 상반기 및 총체적 안전점검」

특정관리대상시설물 안전점검 계획

우리 사업소에서 관리하고 있는 특정관리대상시설물에 대한 상반기 및 총체적 안전점검계획을 수립하여 철저한 안전점검을 통해 위험요소를 사전에 발견․조치함으로써 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 도시안전과-10133「총체적 안전점검 실시 및 점검결과 제출 요청」

○ 도시안전과-10285「´14년 특정관리대상시설 안전점검(관리) 계획 알림」

□ 점검개요

○ 추진기간 : 2014. 5. 7. ~ 2014. 5. 9.

○ 점검 시설물

구분	합계	교량	고가차도	지하차도	복개구조물	옹벽	공공청사	비고
계	46	18	10	6	3	8	1
시설보수과	20	11	3	3	3
교량보수과	17	7	7	3
도로보수과	8					8
관리단속과	1						1

※ 시특법 대상시설은 특별(우기)점검 시 병행 시행, 2014. 5. 9.까지 완료

○ 특정관리대상시설 등 지정대상 기준

- 10년 이상 경과하고 연장 20m이상, 100m미만의 법정외 교량

- 10년 이상 경과하고 연장 100m미만의 법정외 지하차도

- 연면적 660㎡이상의 지방공공청사

※ □재난 및 안전관리 기본법 시행령□ 제31조 제2항【별표 2의2】에 따라 동 지침□【별표 1】에서 정하는 시설물 분야 및 건축물 분야

□ 세부 추진계획

○ 점검반 편성

- 점검총괄 : 과장

- 각 시설물 담당자(2~3인 1조) 안전점검 실시

구분	1조	2조	3조	비고
시설물담당자	정규용, 금종융	임동운, 고흥일, 정성오	장창원, 김원도

○ 주요 점검사항

구 분	주 요 점 검 사 항
특별사항	- 집중호우를 대비하여 구조물 하부 세굴 및 배수로 상태 취약부재(FCM) 부재에 대한 이상여부 확인
공통사항	포장파손, 균열, 지반침하
터 널	- 갱구부 사면 및 옹벽 손상 배수로 상태 및 타일탈락 여부
복개구조물	- 구조물 누수 하상토사적치 및 기초하부 세굴 등
지하차도	- 옹벽 배수시설 상태 벽체타일 파손여부
교량 및 고가	- 신축이음부 이물질 퇴적 및 배수시설 교량받침장치 거동 상태

○ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 공무직을 활용하여 보수

- 전문적인 보수가 필요한 사항은 일상유지보수 업체에서 신속보수

- 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 발견시 즉시보고 및 외부전문가와 합동점검 후 조치계획 수립

- 점검결과 지적사항은 시정조치 완료시까지 추적관리

□ 행정사항

○ 지적사항 발견 시 즉시 조치

○ 부서별 책임담당자가 자체계획 수립 시행

○ 점검결과는 보고양식에 의거 책임담당자에게 제출

-  붙임 1, 2 보고양식(사진첨부)

○ 안전점검 결과 점검자 전산입력 철저     …… 완료 후 7일 이내

- 시도재난관리시스템(NDMS) 등 입력 철저

붙임 : 1. 특정관리대상시설 목록 1부

2. 특정관리대상시설등 지정․관리 지침 1부.

3. 점검결과 보고 및 지적사항 조치계획(양식1,2) 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.

5. 특정관리대상시설물 분야별 안전점검 사항 1부.

6. 총체적안전점검 및 특정관리대상시설물 관련 공문 각 1부.  끝.