문서번호	화학시험과-636
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	화학시험과장	품질시험소장
이명진	구흥서	05/07 권영찬

시험자간 비교숙련도시험 추진계획

2014. 05

서울특별시품질시험소

(화학시험과)

시험자간 비교숙련도시험 추진계획

우리 시험소「KOLAS 경영시스템 품질절차서」의 품질보증절차에 따른 품질보증계획과 관련하여 시험자간 비교숙련도시험을 실시하여 품질관리 소급성 유지 및 사후관리에 만전을 기하고자 함

KOLAS 인정현황

□ 역학분야

1.003 시멘트 및 관련제품

- KS F 5102 : 2001 수경성 시멘트의 표준주도시험방법

- KS F 5110 : 2001 시멘트의 비중 시험방법

1.009 고무와 관련제품

- KS F 4911 : 2007 합성고분자계 방수시트

(6.3 치수  6.5 인장강도   6.6 인열강도  6.8 가열신축성상)

관련근거

□  공인기관 인정제도 운영요령 제26조

(기술표준원 고시 제2014-157호, 2014.04.01)

□  숙련도시험 운영기준

(기술표준원 고시 제2013-157호, 2014.04.01)

□  KS Q ISO/IEC 17025(기술요건)  5.9(시험 및 교정결과의 품질보증)

- 5.9.1 시험 및 교정결과의 유효성 모니터링을 위한 품질관리 절차

□ 2014년도 연간 품질보증 계획서(2014.02.04)

시험자간 비교숙련도 시험실시

□  추진일정 : 2014.05.12 ～ 05.14

□  시험장소 : 일반화학 시험실

□  시험시료 : 포틀랜드 시멘트 1종

□  시험약품 : 케로신(등유)

□  시험기구 및 장비 : 비중병(274㎖), 전기식지시저울

□  추진방법 : 비교시험 후 시험결과 수행도 평가

- 시험 개요

구 분	분 야 (시험항목)	시험방법	참가자	통계적 처리방법
시험자간 비교시험 (품질검사)	시멘트금속 및 관련제품 (시멘트 비중)	KS L 5110:2001	이 명 진 이 수 한 김 향 숙	분산분석 (일원배치법)

향후계획

□  수행도 평가(통계분석)

· 분산분석 :  F비와 F기각치 간 결과값 비교 분석

※ 평가기준

F비가 F기각치 보다 크면 시험자간 시험결과값 차이없음

□  측정불확도 추정보고서 작성

붙임 : Rawdata 양식 1부.  끝.