문서번호	시설관리과-11806
결재일자	2014.5.7.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리팀장		시설관리과장	결재
이일환	이태원	최명익		05/07 나태산
협 조

일일 결산일지(5.3~5.6누수)

2014년 05월 03일 토요일(날씨:맑음 )

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구관내 긴급누수복구공사	1. ################### : 하수도 2. ############### - 아연 15㎜ 접합부 누수 - 누수방지용 새들접합(200*15) 3. #################### - 아연 40㎜ 접합부 누수 - 누수방지용 새들접합(300*40)
###	종로구 관내 긴급누수복구공사	1. ############## - 스텐 25㎜ 접합부 누수 - 새들잠금 및 캡접합(100*25) 2. ################## - 아연 20㎜ 접합부 누수로 밸브접합 3. ################ - 아연 20㎜ 접합부 누수 - 새들잠금 및 캡접합
###	중구, 관내 누수복구공사	1. ################## - GS 20㎜ 접합부 누수로 밸브폐쇄 2. ################# - 주철 80㎜ 접합부 누수 - KP 볼트조임 3. ################# - 150/20새들잠금
###	용산. 관내 누수복구공사	1. ################### - SSP 20㎜ 접합부 누수로 연결조치 2. ##################### - GS 50㎜ 접합부누수 - SSP 50㎜ 연결

2014년 05월 04일 일요일(날씨:맑음 )

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구관내 긴급누수복구공사	1. ################ - 스텐 50㎜ 접합부 누수 - 밸브 및 스텐접합 2. ################### - 스텐 20㎜ 접합부 누수 - 밸브 및 스텐접합 3. ################## - 아연 15㎜ 접합부 누수 - 밸브 및 스텐접합
###	종로구 관내 긴급누수복구공사	1. ############## - 스텐 50㎜ 접합부 누수 - 새들잠금 및 캡접합 2. ################# : 하수도 3. ################# : 무수 4. ###################- 야간 - 스텐 25㎜ 접합부 누수 - 밸브 및 스텐접합 5. ################# - 야간 - 물따라나옴 : 탐지요청.
###	중구, 관내 누수복구공사	1. ################## - SSP 20㎜ 접합부 누수로 연결조치 2. ################### 옥내누수 3. ############### - 100/20새들잠금
###	용산. 관내 누수복구공사	* 공휴일 휴무

2014년 05월 05일 월요일(날씨:맑음 )

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구관내 긴급누수복구공사	* 휴무
###	종로구 관내 긴급누수복구공사	* 휴무

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	중구, 관내 누수복구공사	* 공휴일 휴무
###	용산. 관내 누수복구공사	1. ################### - GS 20㎜ 직관부누수 - SSP 20㎜ 연결 2. #################### - GS 20㎜ 직관부 누수 - SSP 20㎜ 연결 3. ################## - GS 20㎜ 직관부 누수 - SSP 20㎜ 연결

2014년 05월 06일 화요일(날씨:맑음 )

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구관내 긴급누수복구공사	########################## ############### ################### ################### ################## ################
###	종로구 관내 긴급누수복구공사	######################## ############### ############################ #############################
###	중구, 관내 누수복구공사	1. ################# - 150/20새들잠금 2. ############## - SSP 20㎜*2.5m 부설 - 보호통 설치(20*1)
###	용산. 관내 누수복구공사	1. ############### - 주철 100㎜ 접합부 누수 - KP 볼트조임 2 ################ - GS 50㎜ 접합부 누수 - SSP 50㎜ 연결

-끝-