문서번호	시설과-2188
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	오재영	한성현	05/07 신시섭
협 조
	공원운영과장		조준수
	환경보전과장		代이정수

하늘공원 숲속능선길(산책로) 운영계획

2014. 5

서울특별시 서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

하늘공원 숲속능선길(산책로) 운영계획

Ⅰ	추진배경

□ 팍팍한 아스팔트 산책로를 시원한 자연숲길로 대체

□ 유휴공간 개발하여 편안한 휴식공간 활용

□ 억새축제 기간 등 하늘계단 용량부족 보완

Ⅱ	조성현황

□ 위  치

- 1구간(메타세쿼이아 숲길) : 난지주차장~하늘삼거리

- 2구간(하늘공원 능선길) : 동측사면 전망대~하늘삼거리

□ 규  모 : L=680m, B=2.0~3.0m

- 1구간 : L=400m, B=3.0m

- 2구간 : L=280m, B=2.0m

□ 정비내용

- 진입부 돌계단, 보도블록 설치

- 산책로 진출입 목재계단 난간 설치

- 난지순환길 횡단보도 설치(1~2구간 연결)

- 지장수목 제거 및 산책로 조성

- 급경사구간 목재계단 설치

Ⅲ	미비점 및 개선방안

1. 메타세쿼이아 숲길(1구간)

연 번	미 비 점	개 선 방 안
1	- 홍보 및 안내간판 부족	- 산책로 조성내용 홈페이지 게재 - 산책로 시·종점 및 연결부분에 안내표지판 설치
2	휴식시설 부족	발생목재 및 자연석을 이용한 벤치 설치
3	조명시설 부족	운영결과에 따라 필요시 조명시설 설치방안 검토
4	관수밸브 맨홀 안전시설 필요	맨홀 덮개 설치
5	하늘공원 폐장시간 이후 이용객 차단방안 필요	횡단보도 설치 지점에 출입 차단시설과 안내판 설치

2. 하늘공원 동측사면 산책로(2구간)

연 번	문 제 점	조 치 방 안
1	- 능선길 사면 급경사 및 폐기물 노출	- 급경사 구간 목재난간 설치 - 개나리, 찔레 등 관목 식재하여 차폐(생태보전팀)
2	- 휴식시설 부족	- 소단 평지구간 발생목재 및 자연석을 이용한 벤치 설치
3	- 흙먼지발생 및 우기시 토사유실	- 쇄석 및 마사토 치환(장기보완)
4	조명시설 부족	운영결과에 따라 필요시 조명시설 설치방안 검토

Ⅳ	명칭 제안현황

연번	명 칭	사 유	제안자
1	희망의 숲길	공원조성 시 희망의 숲으로 조성된 메타세쿼이아 숲에서 따옴	정순주
2	메타세쿼이아 자연생태숲길 하늘공원 메타세쿼이아생태숲	-	이재덕
3	한들길(한적한 들판길), 마루오름(하늘을 오르다) 수프로, 하늘로	-	이정철
4	하늘샛길, 하늘오솔길, 하늘숲길	-	천영자
5	명상오름숲길	메타세쿼이아 숲길을 걸으며 사색하고 명상 하면서 하늘공원 정상에 오르는 길을 말함 ※ “오름”은 산의 방언으로 산봉우리를 의미함	조준수
	하늘오름숲길	메타세쿼이아 숲길을 걸으면서 하늘공원 정상에 오르는 길
	하늘명상숲길	메타세쿼이아 숲길을 걸으며 사색과 명상을 하면서 하늘공원 정상에 오르는 길을 말함
	하늘두드림길	하늘공원을 올라가는데 메타세쿼이아 숲길 등을 발걸음으로 두드려 걸으며 월드컵공원의 조성의미를 느껴보자는 뜻에서 길 이름 제안 ※ “두드림”은 순우리말이며 “림‘은 숲을 의미하는 한자어임
6	하늘정원 길	어감이 좋고 길에 들어서면 포근한 느낌	유동우
7	아까시아능선길 + 메타세쿼이어길		신시섭

Ⅴ	운영방안

□ 미비점 및 문제점에 대하여 지속적으로 보완 개선하고

□ 산책로 명칭에 대하여 직원의견 수렴하고 과장회의에서 명칭 결정하여 안내판 설치하고 홈페이지 및 밴드에 안내

□ 메타세쿼이아 숲길에 야영장 설치민원이 있을 경우 민원요구 사항을 반영하여 야영장 설치 검토

□ 장기적으로 메타세쿼이아 산책로 전구간(하늘공원, 노을공원) 연결방안 검토시행

□ 우기 이후 산책로 배수계획 및 토양 치환 필요성 검토

□ 안전 및 편의시설 지속적으로 설치 운영

따로붙임 : 산책로 위치도 및 조성전후 현황사진 1부.  끝.