문서번호	생활환경과-6889
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	클린도로운영팀장	생활환경과장
차혁진	장동은	05/09 박희균

도내동 청소차고지

시설물 유지관리 및 안전점검

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5. 9.

기후환경본부

[생활환경과]

도내동 청소차고지

시설물 유지관리 및 안전점검

고양시 덕양구 도내동 청소차고지 사용허가 시설물에 대한 유지관리   및 실제 사용에 따른 안전관리 실태를 점검하고 그 결과보고

Ⅰ		청소차고지 현황 및 점검개요

□ 현  황

○ 위    치 : 경기도 고양시 덕양구 중앙로 300번길 67 (도내동 673)

○ 면    적 : 잡종지 27,670㎡, 건물 1,760㎡

○ 도시계획 : 자연녹지지역, 개발제한구역

○ 사용개시 : 1994년(북부위생처리사업소 폐쇄후 개시)

○ 차고지 허가내역

구 분		계	종로구	용산구	은평구	서대문구	서울환경	연세테크	청화협회
사용면적 (㎡)	토지 (건물)	27,670	4,018	613	8,206 (988)	5,340 (185)	429	231	8,833 (587)
	차량 대수	255대	24대 (적재함15)	적재함10	35대	40대	15대	6대	125대 (19개업체)
‘14 사용료(천원/년)		200,610	21,181	3,231	45,419	28,510	4,523	2,435	95,307

□ 점검개요

○ 일    시 : ‘14. 5. 8. 13:00 ~ 17:50

○ 점 검 자 : 클린도로운영팀장, 차혁진

○ 점검방법 : 현장관리자(운전반장 등) 동행 육안점검 및 의견청취

Ⅱ		각 구역별 사용실태

□ 건물사용

○ 은평, 서대문구 및 한국환경청화협회에서 사용하고 있는 건물은 1977년        경량철골 및 철근콘크리트 등으로 건축하여 대부분 노후(37년 경과)함

○ ‘13년 실시한 시소유 건축물 석면조사시 위해성 등급은 낮으나 건물의       슬레이트 지붕 및 천정 마감재 등 일부에서 백석면 검출되어 관리중

○ ‘12년 서대문구 사용부분 건물 지붕슬라브 누수로 경량철골 덧씌우고,       ’14년 4월경 건물도색 실시하는 등 관리하고 있음

□ 대지사용

○ 종로, 은평구 및 한국환경청화협회에서 사용하고 있는 차고지에 차량        정비 및 사용자의 후생을 위한 콘테이너 등 경량철재 간이시설물을         일부사용

○ ‘14. 5. 4 한국환경청화협회 사용중인 차고지 바닥포장

Ⅲ		문제점 및 보완사항

□ 은평구 사용부분(3건)

○ 청소차량 차고지 용도로 사용허가 하였으나, 은평구 청소환경 및       재정여건 등으로 차고지 일부를 대행업체 적환장으로 사용

⇒ 악취민원 등으로 은평구 청소행정과 적환장 이전을 지속적으로           촉구하고 있으나 지연되고 있음

○ 차고지 바닥 일부에서 배수구배가 적절하지 않아 바닥 물고임

⇒ 은평구 자체적으로 바닥 포장 및 배수로 정비등으로 개선

□ 종로구 사용부분(1건)

○ 차고지내 재활용폐기물 수거용자재 방치

⇒ 제거

□ 한국환경청화협회 사용부분(2건)

○ 차고지 바닥 공용부분 일부만 포장하여 미세먼지 비산됨

⇒ 각 회원사별 전용사용 구역에 대한 자갈돌 등으로 바닥포장           유도

○ 제방쪽 경사면 잡초 등 방치

⇒ 각 회원사별 구역에 대한 환경정비 행정지도

□ 기타 시설물에 대한 안전상 문제점은 없는 것으로 판단되나,     각 사용자에 대한 안전관리 철저에 대한 행정지도 시행 및

문제 발생시 즉시 통보요청 주지

Ⅳ		행정사항

□ 사용자에 대한 행정지도

○ 도내동 청소차고지 각 사용자에 대한 차고지 시설물 및 안전관리에       대한 행정지도 시행.

따로붙임 : 도내동 청소차고지 지적사항 사진 1부.  끝.