문서번호	정수시설과-625
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
양영민		05/12 안길찬
협 조	원수관리과장		손주옥
	주무관		김향석

전기설비 보수공사 작업 지시서 (2차)

(연간단가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.05

강북아리수정수센터

작 업 지 시 서

❏ 지시번호 : 2014 -2차

❏ 공 사 명 : 전기설비 보수공사(연간단가)

❏ 작업기간 : 2014. 5. 14 ~ 6. 2 (20일)

❏ 계 약 자 : (주) 용  우   대표 : 김헌영

❏ 내    용 : 아래와 같이 전기설비 보수공사에 대하여  작업지시 하오니 기한 내                 완료하고 완료보고서 (사진첨부)를 제출하시기 바랍니다.

❍ 작업지시 내역

연번	공 종	위 치	지 시 내 역	일위대가표
1	탈수기동 전동밸브 신설에 따른 전기공사	탈수기동 (공동구내)	․강제전선관 신설 (ST PIPE 28mm)설치×42MM	NO:48호
			․강제전선관 신설 (ST PIPE 36mm)설치×58MM	NO:49호
			․후렉시블전선관 신설 (방수용 28mm)설치×8MM	NO:59호
			․후렉시블전선관 신설 (방수용 28mm)설치×8MM	NO:60호
			․전원케이블공사 (0.6kV/1kV,FCV4sq*4C)×35M	NO:25호
			․전원케이블공사 (0.6kV/1kV,FCV6sq*4C)×96M	NO:26호
			․전원케이블공사 (0.6kV/1kV,FCV10sq*4C)×87M	NO:27호
			․제어케이블공사 (F-CVV 1.5sq*12C)×475M	NO:35호
			․제어케이블공사 (F-CVV-SB 1.5sq*3C)×475M	NO:37호
			․접지선 신설 (0.6kV/1kV,FGV 6sq)×163M	NO:8호
			․벽부형 분전반 신설 (MOV 전원용 4P 50AF)×2면	NO:178호

연번	공 종	위 치	지 시 내 역	일위대가표
2	취수장 방문자 알림 시스템	취수장	․감시용 센서 설치 (적외선 외부용)×1SET	NO:179호
			․센서 POLE 설치 (SUS 1M)×2EA
			․수신반 설치 (1CH)×1EA
			․음성재생기 (MP3/3CH)×1EA
			․타워램프 신설 (2단/점멸)×1EA
			․프로그램 설계 및 제작 (PCB)×1식
			․멘트 제작 (성우 녹음)×1식
			․배관,배선 시공 (도로커팅/되메우기/복구 등)×1식
			․기기설치 및 시운전 (현장 작업)×1식