문서번호	기획조정실-5861
결재일자	2014.5.12.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	경영지원부장	기획조정실장
김병은	양재열	배복동	05/12 구본상

재난대비 안전교육 결과보고

2014. 5.

tbs 교통방송

(기획조정실)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

재난대비 안전교육 결과보고

재난예방 및 안전관리에 만전을 기하기 위하여 소화기․소화전 사용법 및

심폐소생술 등 안전교육을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

추진근거

❍ 시설물 안전점검 및 안전교육 실시 계획

(기획조정실-5006(2014.4.21.)

교육개요

❍ 일    시 : 2014. 5. 8.(목) 10:00~11:00

❍ 장    소 : 2층 회의실 및 주차장

❍ 대    상 : 전 직원

❍ 참    석 : 전 직원

❍ 강    사 : 중부소방서 ###

❍ 내    용 : 소화기․소화전 사용법, 심폐소생술 강의 및 실습

❍ 진    행

시 간	내 용	진 행
10:00~10:03	인사말	대표
10:03~10:10	소화시설 현황	총무팀장
10:00~10:35	안전교육 강의	중부소방서 ###
10:35~10:50	심폐소생술 실습	중부소방서 ###
10:50~11:00	소화기사용법 실습	중부소방서 ###
11:00~11:10	소화전사용법 실습	중부소방서 ###
11:10	강평	대표

교육장면

<인사말>		<소화시설 설명>
<안전교육 강의>		<심폐소생술 실습>
<분말소화기 사용 실습>		<하론소화기 사용 실습>
<소화전 사용 실습>

교육 결과

❍ 중부소방서 협조로 교육 진행(강의 및 실습)

❍ 안전 전문가의 강의로 교육 참여율 확대

❍ 실습 위주의 교육으로 교육 효과 증대

❍ 비상사태 발생 시 개인의 대응 능력 향상

참고사항

❍ 소방설비 현황

- 소화설비 : 물 그 밖의 소화 약제를 사용하여 소화를 행하는 기계․ 기구 또는 설비

설 비 명	수 량	기 능	위 치
옥내소화전	12	옥내에 설치된 것으로 화재시 옥내에서 인력으로 소화	각층 주계단 왼쪽
하론소화기 (3kg)	33	물에 의해 소화가 안 되는 전기 및 통신장비 등을 하론 가스로 질식소화	주조정실, 스튜디오
연결 송수관	7	화재시 소방차를 이용 건물 외부에서 옥내 소화설비에 용수를 공급하기 위한 연결송수설비	본관 1층 화단 본관 1층 뒤편
분말 소화기 (3.3kg)	23	초기 화재시 화재발생 인접에서 인력으로 소화	각층 엘리베이터 옆
하론가스 펙키지	5	CO2를 높은 압력으로 압축 액화시킨 것으로 물을 뿌 리면 안 되는 화재에 사용하는 소화기	지하 1층 스튜디오 2층 전기실 1,5층 주조정실 별관 1층 전산실
자동확산 소화기	3	밀폐 또는 반 밀폐된 장소에 고정시켜 자동으로 소화약제가 확산하여 소화하는 용구	보일러실

- 경보설비 : 화재발생을 통보하는 기계․기구 또는 설비

시 설 명	수 량	기 능	위치
자동 화재 탐지 설비 감지기(회로수)	119	화재 발생시 초기단계에서 발생하는 열 또는 연기를 자동적으로 검출하여 건물 내의 관계자에게 발화 장소를 표시하여 주는 동시에 경보를 발하는 설비	각층 천정
비상방송설비	1	비상시 방송할 수 있도록 설비된 시설	본관 1층
시각 경보기	8	비상시 경보 음향을 낼 수 있는 기기	각층 소화전

- 피난설비 : 화재가 발생한 때에 피난하기 위하여 사용되는 기구, 표지판 등

시 설 명	수 량	기 능	위치
유도등	86	화재시 비상구 대피유도 안내표시 시설	각층 출입구
유도표지	8	화재시 비상구로 대피할 수 있도록 전원없는 표시판	각층
비상조명등	71	정전시 비상발전기로 비상조명 점등할 수 있는 설비	각층 사무실

- 기타설비

시 설 명	수 량	기 능	위치
방 화 문	22	화재시 화재구역 내에서만 화재가 진행되고, 화재안전구역의 화염을 차단하여 인명을 보호하는 시설	각층 비상계단