보라매공원 수경시설 점검 및 관리일지(5/7)

주무관	시설팀장	공원운영과장		결재
김영립	백운도	05/12 이상용
협 조

2014년 5월 7일(수) 날씨 :맑음

관리인원	계		공무직
	1		1
관리 및 작업내용	○ 벽천폭포 퇴수 및 청소 ○ 벽천폭포 담수 ○ 바닥분수, 음악분수, 서문폭포 등 부유물 제거 ○ 수경시설물 주변 주변 청소 ○ 수경시설 이용자 계도
음악분수 가동시간	바닥분수 가동시간			서문폭포 가동시간			벽 천 가동시간				생태연못계류 가동시간		와우산, 북동산계류 가동시간
우천으로 가동중단	12:00~12:30 13:00~13:30 14:00~14:30 17:00~17:30			08:00~09:00 12:00~13:00 18:00~19:00			11:00~12:00 13:00~14:00 18:00~19:00				12:00~19:30		미가동
구 분		점 검 사 항							점 검 결 과			비 고
시설점검 이상유무		분전반 계기류 지시 및 표시등 상태							○
		모터-펌프 작동상태							△			벽천폭포 펌프1개 고장
		자동제어기기 작동상태							○
		배관 및 설비시설 이상유무							○
		조명상태 이상유무							△
청 소		주변청소 상태							○
설비 안전점검		설비등 안전점검							○
소독, 위생		소독 위생상태							○
저수조 청소		저수조 청소상태							○
수질검사[수시]		수소이온농도				1.18			탁 도 (NTU)						0.08
수질검사[정기]		수소이온농도							탁 도 (NTU)
		대장균군(10㎖*5tube)							과망강산칼륨(㎎/m)
									질산성 질소
									레지오넬라균
특이사항		벽천폭포 자체인력 청소

※ 점검결과( 양호:○  보통:△  불량:×)