문서번호	교량보수과-1464
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	성동도로사업소장
이기승		김종대	05/12 정진오
협 조
	주무관			김중철

『아차산교, 자양고가교 정밀안전진단용역』

착수보고회 개최계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  5

성동도로사업소

(교 량 보 수 과)

『아차산교, 자양고가교 정밀안전진단 용역』

착수보고회 개최계획 보고

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의거 시행중인 “아차산교, 자양고가교 정밀안전진단용역”과 관련 착수보고회를 개최하여 과업 대상물에 대한 추진일정, 사전검토사항등 과업수행 계획을 사전에 점검하여 용역수행에 만전을 기하고자 함.

□ 용역개요

○ 아차산교 정밀안전진단

- 위치 : 서울특별시 광진구 광장동 ~ 구리시 토평동

- 제원

구 분	구조형식	연 장	폭	설계하중	준공년도	비고
본 선	RC라멘 및 강박스교	상행 L=2,545m 하행 L=2,450m	B=14.8~ 22.3m	DB-24	2003.12
램 프	RC라멘 및, 강박스교	L=175m	B=7.5m	DB-24	2003.12

- 계약내역

∘ 용역기간 : 2013. 5.27 ~ 2014. 2.20 (270일간)

∘ 도 급 액 : 376,450,000원

∘ 도 급 사 : 비앤티엔지니어링(주) 대표 이상민 외 1 (사업책임기술자 이호영)

○ 자양고가교 정밀안전진단

- 위치 : 서울특별시 광진구 자양동 704~ 구의동 571-3

- 제원

구 분	구조형식	연 장	폭	설계하중	준공년도	비고
본 선	SBG	1,022m	18.4m	DB-24	2003.12

- 계약내역

∘ 용역기간 : 2014. 4. 25 ~ 2014. 11. 20 (210일간)

∘ 도 급 액 : 160,860,000원

∘ 도 급 사 : ㈜세안안전진단 대표 박기열 외 1 (사업책임기술자 최남호)

□ 착수보고회 개최

○ 일시 : 2014. 5. 14(화) 14:00~16:00

- 아차산교 정밀안전진단 (14:00)

- 자양고가교 정밀안전진단 (15:00)

○ 장소 : 2층 회의실 (방촌당)

○ 참석자

- 사업소 : 소장, 교량보수과장, 담당자

- 용역사별 각 5명 : 책임기술자등 참여기술자

○ 보고내용

- 전차 용역결과에 따른 내용 검토사항

- 현장조사 방법 및 현장 시험방법 검토

- 구조계 및 현황을 고려한 추가 검토 항목

- 주요 손상에 대한 적용가능한 보강방안 제시

- 기타 유지관리에 필요한 사항.

□ 향후계획

○ 검토 및 지적사항에 대한 보완 계획 수립후 현장조사 시행.   끝.