＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 05월 10일 토요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							염진록	김정환		이충기				05/12 代하병문
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시									00:00- 09:00		4조		전기8		장재호
01～02시
									09:00- 18:00		2조		전기7		박광현
02～03시
03～04시
									18:00- 24:00		3조		기계6		염진록
04～05시
									슬 러 지
05～06시
									소화인발량			5,597 (㎥)
06～07시
07～08시
08～09시
									원심 처리량			3,333 (㎥)
09～10시
10～11시
11～12시
									오 니 케 익
12～13시
									원심 생산량			327.26 (톤)
13～14시
14～15시
15～16시
16～17시
									약 품
17～18시
18～19시
									원심 사용량			440 (kg)
19～20시
20～21시
21～22시
22～23시
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시
가동시간	24	24	24	24		24			5대 120시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)		C (원심)			A (원심)			B (예비)	C (원심)		신설 (원심)	세척수 펌프(A)
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750			1750				1750		1770
	09:00	1750			1750			1750				1750		1770
															A . B 계 열	600
	15:00	1750			1750			1750				1750		1770
																300	300
	21:00	1750			1750			1750				1750		1770
																300	300	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730			1750				1750		1770
																600	28	28	28	28
	09:00	1750			1750			1750				1750		1770
																300	300	300	300	28
	15:00	1730			1730			1750				1750		1770
															C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730			1750				1750		1770
																S4
구분	A,B 계열			C,D 계열		구분			A,B계열				C,D계열
																4	24	24	24	24
																5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0		저류조 탱크 (M)			08시	3.4			3.8
																S5
																6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0					16시	3.6			4.0
															에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0					24시	4.4			4.4
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	- 협잡물분리기 작동점검 및 이물질 제거작업. - 에어콤프레샤 작동점검 및 응축수 드레인작업. - 약품용해탱크 투입 감속기 이물질 제거작업. - 탈수기 배수구 통수작업 및 탈수기 세척작업. - 저류조교반기 작동점검 및 순환 가동작업.						원심1,2,3,4,5호 케잌, 탈리액 점검 및 약품 공급량 조정 약품탱크 약품 공급(440kg) - 협잡물 분리기 스크린바 이물질 제거 및 가동상태 점검 약품 용해조 1,4호 교반기 소음점검 및 투입구 이물질 제거 지하 집수정 배수 펌프 가동상태 점검
															1		7.0	7.0	7.0	7.0
															2
															저류조 교반기
															시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
															AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																2
																3
															CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																5
																6