문서번호	급수운영과-9678
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관		급수운영과장		강남수도사업소장
공문수		代공문수		05/13 김광식
협 조
	시설관리과장				원의덕

'14년 상수도 GIS 운영 계획

2014.5

강남수도사업소

(급수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

‘14년도 상수도 GIS 운영 계획

상수도 GIS 자료의 정확성 및 실시간 자료제공 여부는 각종 상수도 공사시 매우 유용한 자료로 활용되기 때문에 체계적이며 과학적인 관리가 필요한 바, 14년도 GIS 운영계획을 수립 추진하여 GIS 업무에 만전을 기하고자  함.

1

근 거

■ 국가지리정보체게의 구축 및 활용 등에 관한 법률(시행령)

■ 서울특별시 지리정보체계의 구축 및 활용 등에 관한 조례(새행규칙)

2

목 적

■ 상수도 지리정보 시스템의 실시간 정확한 자료제공으로 효율적인 공사업무 지원 및 입력

■ 지하시설물 통합정보 시스템의 신뢰도 향상으로 사고예방 및 효과적인 시설물 관리

■ WEB 시스템 활용으로 상수도 GIS DB의 신속한 자료 업데이트 지원

3

추 진 방 향

■ 송수관,배급수관의 GIS DB 정확도 개선 및 관망 정비

■ 배급수관공사, 연간단가공사 등으로 발생한 신규 성과자료 즉시 입력

■ 기존 DB 자료 수정,보완으로 정확도 향상

4

추 진 목 표

■ 2014 추진목표(정확도개선사업)

구 분	목 표
	기존자료 수정입력	배관입력
		계	기존	신설
상수도GIS	6,000건	53km	42km	11km

■ 2014년 신규 공사

계	계	단위사업	급수공사	누수복구	시설물	기존관	비고
건수(건)	1,800	6	750	600	400	44
연장(km)	54	7	3	1	1	42

5

세부 추진방법

■ 시설자료 측량 및 탐사 절차

○ 측량 부서

◾ 연간단가계약 공사

-구경 50mm 이하 급수관 : 시공업체(사업소)

-구경 50mm 이상 10m 부설 배수관 이상 : 용역업체에 측량 작업지시

◾ 단위발주 공사: 본부에서 발주 측량 용업업체(동남지역-새한항업외2)

구분	동남지역	서북지역	서남지역
용역내용	측량 및 편집 : 186km (신설35km, 기존151km)	측량 및 편집 : 182km (신설43km, 기존139km)	측량 및 편집 : 182km (신설26km, 기존156km)
용역기간	‘14.4.4~’15.3.31	‘14.4.4~’15.3.31	‘14.4.4~’15.3.31
계약자	새한항업(주)외2 [(주)범아엔지니어링,(주)한국에스지티]	중앙항업(주)외2 [제일항업(주),해양정보기술(주)]	공간정보기술(주)외2 [삼아항업(주),네이버시스템즈(주)]
해당사업소	동부,강남,강동	중부,서부,북부	강서,남부

○ 측량 자료 처리

◾ 연간단가계약공사

- 구경 50mm 이하 급수관 : 시공업체 현장소장 작성→ 감리확인→ 공사담당자 확인→ 지리정보주무관에게 제공

- 구경 50mm 이상 10m 부설 배수관 이상

공사 담당자, 급수운영과 지리정보 주무관에게 측량의뢰(착공전)→ 지리정보주무관, 측량작업지시→ 측량 용업업체 측량실시→ 급수운영과 지리정보주무관에게 측량성과도 제출(준공후 15일 이내)

◾ 단위 공사

공사 담당자, 급수운영과 지리정보 주무관에게 공사구간별 측량의뢰(착공전)→지리정보 주무관, 측량작업지시→측량 용업업체 측량실시→ 급수운영과 지리정보 주무관에게 측량성과도 제출(준공후 15일 이내)

○ GIS 시설자료 샘플 측량 확인검사

◾ 현장조사서 제출시 공문으로 지리정보주무관에게 샘플확인검사 요청

◾ GIS 현장조사서(단가계약공사) 접수건수의 5% 검수

◾ 시공업체, 감리, 지리정보주무관과 합동 확인 검사

■ 시설자료 편집

○  신규공사로 발생한 시설자료의 전산입력

○  기존 DB 구축자료의 오류사항 수정

○  각종 공사자료 도면 출력 및 지하시설물 통합관리 시스템 도면 관리 등

■ 자료제공

○ 단가계약 공사 : 완공계 제출 전

○ 단위발주 공사 : 구간 공사구간 완료일

※ 준공검사시 GIS 시설자료 제공필 지리정보총괄주무관 확인필-협조등

○ 제공목록

◾ 공사위치도, 준공 배관 상세도, 철거폐쇄도, 속성자료표, 준공검사조서, 가정인입관 개량내역 및 연결 기존관 재질내역

6

기타 행정사항

■ 공무직 근로자(1명) 활용

○ 주요업무

◾ 기존 데이터베이스(DB) 구축자료 수정, 보완

◾ 업무처리 자료 DB 구축

◾ 도형 및 속성자료 전산입력 자료 확인

◾ 도면 출력 등

◾ 기타 사업소 업무추진에 따른 지시사항 처리 등

○ 고용기간 : 2007.10.11.부터 계속(공무직)~ 현재

○ 공무직 근로자 : 김준규

첨부: 1) 14년 정확도 개선사업 기존관로 사업대상 엑셀자료 1부.

2) 동남지역 과업내역서 1부. 끝.