문서번호	공간정보담당관-5063
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	스마트사업팀장	공간정보담당관
박문수	권순복	05/13 조봉연

유시티 시설물 안전점검 계획

2014. 5.

공간정보담당관

유시티 시설물 안전점검 계획

각종 안전사고 발생에 따른 유시티 시설물에 대한 안전점검을 실시하고

시설물 정비를 통해 안전사고 및 장애를 미연에 방지코자 함.

시설물 현황

❍ 주요시설물 현황 : 4종 18개소

구 분	주요시설물 현황	비고
무선 메쉬망	청계천(1식 24대), 인사동(1식 11대), 서울숲공원(1식 34대) 라이브캠(1식 15대) 무선메쉬망
u-청계천	정보부스(1개소 2대) : 청계광장 미디어보드
u-인사동	미디어보드(3개소 8대) : 남인사(3), 북인사(2), 쌈지길(3)
서울명소 라이브캠	웹카메라(10개소 13대) : 서울광장, 광화문광장(2), 청계광장 하늘공원, 서울숲, 한강일출, 한강전경 달빛무지개분수, 석촌호수, 남산(3)

유시티 시설물 안전점검 계획

❍ 점검대상 : 4종 18개소

❍ 점검내용

- 시설물 고정상태(미디어보드, 카메라, 메쉬장비 등) 확인

- 전원시설 상태 점검(전원 및 누전차단기, 분전함 등)

- 각종 시스템 동작상태  및 잠금장치 확인

※ 세부점검표 따로붙임

❍ 점검인원(8명) : 스마트사업팀장, 유홍근, 김희정, 박문수, 박석균

최정윤 주무관,  유지보수 업체 2명

❍ 점검기간 : ‘04. 5. 13 ~ 16(4일간)

❍ 점검일정

시 설 명	점검일시	점검자	비 고
무선 메쉬망	5. 13 (09:00 ～ 18:00)	박문수, 유지보수 업체 2명
u-청계천	5. 14 (10:00 ～ 14:00)	스마트사업팀장, 유홍근
서울명소 라이브캠	5. 15 (09:00 ～ 17:00)	박문수, 유지보수 업체 2명
u-인사동	5. 16 (10:00 ～ 14:00)	김희정, 박석균, 최정윤

행정사항

❍ 현장점검 후 결과보고 및 정비가 요구되는 시설물은 정비예정

❍ 현장점검 시 관내출장 등록 및 출장결과 보고서 작성

<따로붙임> 세부점검표

유시티 시설물 안전 점검표

시설물  :                            점검자 :

장   소 :                            점검일시: 2014.  5.   .

점 검 사 항	점검 결과
미디어보드
∙시설물 전원 상태	∙양호( ), 불량( )
∙시설물 내부 케이블 상태	∙양호( ), 불량( )
∙시설물 장금장치 상태	∙양호( ), 불량( )
∙시설물 외형 및 파손 상태	∙양호( ), 불량( )
∙시설물 및 주변 청결상태	∙양호( ), 불량( )
∙프리보드 시스템 동작상태	∙양호( ), 불량( )
∙웹캠 및 이메일 동작상태	∙양호( ), 불량( )
∙프리보드 콘텐츠 동작상태	∙양호( ), 불량( )
∙기타사항
무선메쉬
∙시설물 전원 상태	∙양호( ), 불량( )
∙시설물 방수 상태	∙양호( ), 불량( )
∙시설물 외형 및 파손 상태	∙양호( ), 불량( )
∙시설물 및 주변 청결상태	∙양호( ), 불량( )
∙시스템 동작상태	∙양호( ), 불량( )
∙안테나폴(지선 포함) 고정상태	∙양호( ), 불량( )
∙안테나 조임 상태	∙양호( ), 불량( )
∙기타사항
라이브 켐
∙시설물 전원 상태	∙양호( ), 불량( )
∙시설물 방수 상태(외부함체, 풀박스 등)	∙양호( ), 불량( )
∙시설물 추락 방지 상태	∙양호( ), 불량( )
∙시설물 장금장치 상태	∙양호( ), 불량( )
∙시설물 외형 및 파손 상태	∙양호( ), 불량( )
∙시설물 및 주변 청결상태	∙양호( ), 불량( )
∙시스템 동작상태	∙양호( ), 불량( )
∙기타사항