문서번호	시설보수과-1810
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
김근수		박춘배	05/13 정진오
협 조
	관리단속과장			윤영용
	도로보수과장			국중진
	교량보수과장			김종대
	기전과장			최주용

『동부간선도로 침수대비』

비상대응 및 모의훈련계획

2014. 5

성동도로사업소

【시설보수과】

동부간선도로 침수대비

비상대응 및 모의훈련계획

우리 사업소에서 관리하고 있는 침수취약시설인 동부간선도로 하행선(중랑교~용비교)의 집중호우로 인한 침수에 대비 신속한 도로복구를 위한 사전 모의훈련을 실시함으로써 수방대비에 만전을 기하고자 함.

		Ⅰ	취약구간

○ 동부간선도로 하행선 중랑교~용비교 구간 : L=8.1㎞

		Ⅱ	훈련장소

○ 동부간선도로 하행선 중랑교 전방 50m지점(안전지대)

		Ⅲ	참가인원 및 장비

인 원(명)				장 비(대)
계	일반직	조종원	시 설 관리원	계	순찰차	살수차 (다목적차)	다목적차 (싸인보드)	타이탄	스키드로우더	경찰차	소방차
18	9	5	4	8	1	1	1	1	1	1	1

		Ⅳ	훈련계획

○ 훈련시행 방법

- 훈련계획 : 시설보수과

- 훈련시행 : 교량보수과(시나리오 작성 등 훈련 주관, 결과 보고)

- 장비, 인력 투입 : 도로보수과, 시설보수과, 기전과

- 협조기관 참여 : 동대문경찰서, 동대문소방서, 시설관리공단

○ 일 시 : 2014. 5. 16(금) 14:00 ~ 16:00

- 14:00 ~ 14:10 : 청소장비 및 안내간판 상차

- 14:10 ~ 15:00 : 이동(사업소→동부간선도로 하행선 중량교 50m전방)

○ 장 소 : 동부간선도로 하행선 중랑교 전방 50m지점(안전지대 집결)

- 15:00 ~ 15:20 : 훈련 및 안전 교육, 도로복구(청소) 작업요령

- 15:20 ~ 16:00 : 침수대비 도로복구 훈련 실시

		Ⅴ	침수 예상지역 현황

○ 한강수위 기준시

한강수위 (한강대교 양수표)	팔당방류량 (㎥/s)	침수 예상구간	단계작업	담당기관	비고
6.57	9,500	-	출동준비 (교통통제)	시설관리공단	안내간판 안전시설
7.49m	12,000	용비교~성동교 (L=1.4km)	출동(청소)	성동도로사업소 동부도로사업소
7.81m	13,000	성동교~중랑교 (L=6.7km)	출동(청소)	성동도로사업소 동부도로사업소

○ 중랑천수위 기준시

구분	위험홍수위	침수 예상구간	단계작업	담당기관	비고
월계1교	17.84m	월계1교~성동교 (L=10.6km)	출동(청소)	성동,북부,동부, 시설관리공단
성동교	16.05m	성동교~용비교 (L=1.4km)	출동(청소)	성동, 동부

※ 동부간선도로 침수수위는 월계1교 17.2m (침수수위 1m전 통제 : 16.2m)

		Ⅵ	청소요령

도로침수

․ 장비 및

인력출동

⇒

밀어내기 작업

․ 퇴수 진행시 부유물

뻘 밀어내기

(청소인력, 다목적차,

스키드로우더)

⇒

실어내기 작업

․ 부유물 및 뻘

실어나르기

(청소인력, 덤프,

스키드로우더)

⇒

씻기작업

․ 뻘 씻기

(청소인력,

물차,소방차)

⇒

차량통행

․ 마무리작업

		Ⅶ	훈련 기대효과

○ 유사시를 대비한 실제훈련으로 현장대처능력 향상

○ 유기적인 협조체제(동대문경찰서, 동대문소방서, 시설관리공단) 확립

○ 문제점 발견시 대책 수립

		Ⅷ	행정사항

○ 유관기관(동대문경찰서 교통과, 동대문소방서 현장지휘대) 사전협의

○ 훈련 종료후 문제점 점검 보완 조치

○ 수해취약시설 점검 및 정비

- 정비대상 : 사업소 관리 전 시설물

- 주요점검 정비사항

· 침수 이력 도로 및 파손 도로정비 - 도로보수과

· 터널 및 지하차도, 교량 배수로, 배수홈통  토사 및 이물질 제거 -              시설보수과, 교량보수과

· 지하차도 배수펌프, 조명시설, 원격감시시스템 - 기전과

○ 신답지하차도 등 12개 지하차도 집수정 및 배수로 준설 시행

- 시행방법 : 터널, 복개 및 지하차도 일상유지보수공사에 반영하여                      작업지시 - 시설보수과

○ 금호터널 등 3개 터널 갱문 상부 및 배수로 청소

- 시행방법 : 직영 시설보수원으로 하여금 정비 청소

붙임 : 동부간선도로 침수 예상구간 및 청소구간 1부.  끝.