문서번호	토질재료시험과-1505
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	토질재료시험과장
오화철	이강일	05/15 장동우

주간업무(5.12~5.23)

토질재료시험과

전  주  실  적

(5.12 ～ 5.16)

금  주  계  획

(5.19 ～ 5.23)

○ 품질시험 실적

구 분	금 주 (건수/항목)	누 계 (건수/항목)	비 고
계	42 / 91	643 / 2,057
준 설 토	26 / 26	198 / 198
아스콘	2 / 8	44 / 174
흙,기층재등	- / -	40 / 234
철근	6 / 36	192 / 944
시멘트제품	2 / 7	43 / 162
골재	- / -	11 / 43
공시체	3 / 3	40 / 42
기타	3 / 11	75 / 260

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ KOLAS 숙련도(금속 및 관련제품) 시험결과 서류제출

- 프로그램명 : 강용접부 융착금속의 인장강도시험

- 시 험 자 : 이강일, 이강주

- 운영기관 : 한국화학융합시험연구원(KTR)

- 검토서류 : 측정불확도 추정보고서 등

- 제    출 : 2014.5.13 (화)

○ KOLAS 관련 시험자간 비교시험 준비(계속)

- 시험기간 : 2014.5.15 ~ 6.10

- 시험종목 ∙ 흙의 밀도 (KS F 2308)

∙ 시료의 두께 측정(KS F 2367)

- 시험요원 : 문상묵 외3인

- 추진사항 : 시험시료 준비

○ 만능재료시험기 설치

- 규    격 : 2,000kN (200Ton)

- 소요예산 : 56,540천원

- 제작납품 : 현대정밀

- 장비설치 : 2014.5.14. ~ 5.15

○ 품질시험 계획

구 분	건 수	항 목	비 고
계	64	178
준 설 토	30	30
아스콘	4	28
흙,기층재등	3	16
철근	10	50
시멘트제품	5	10
골재	1	2
공시체	1	2
기타	10	40

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ KOLAS 관련 시험자간 비교시험 준비(계속)

- 시험기간 : 2014.5.15 ~ 6.10

- 시험종목 ∙ 흙의 밀도 (KS F 2308)

∙ 시료의 두께 측정(KS F 2367)

- 시험요원 : 문상묵 외3인

- 추진사항 : 흙의 밀도시험 시료 제작완료

※ 아스팔트 시편의 두께 측정은 알루미늄으로 제작된 시편형상의 조형물 활용

○ 만능재료시험기 설치 완료

- 규    격 : 2,000kN (200Ton)

- 제작납품 : 현대정밀

- 장비설치 : 2014.5.14. ~ 5.15

- 향후계획 : 물품검수 및 시운전 교육

○ 산지방재과 협조시험 완료

- 목  적 : 산지사면의 안정성 검토 및 보강대책 수립 (사면 전수조사 및 산사태 피해저감시스템 구축용역)

- 시험건수 : 15건

- 시험종목 : 함수비 외 5항목

- 향후계획 : 시험데이터 정리 및 결과 통보