시 행	안전관리과-1357	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
수 신 자	토목부장

주무관	주무관	안전관리과장
박수엽	신정	05/15 박상태
협 조

건설공사장 기동불시점검 결과보고

[강남순환도시 고속도로(7-2공구)〕

□ 점검일시 : 2014. 5. 15(목)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 안전관리과 신 정, 박수엽

○ 낙하재해 예방에 관한사항 (검토사항) - 수서방향 터널 라이닝 폼 지지 철물위에 놓여 있는 목재는 하부작업자에게 낙하 위험이 없도록 즉시 이동조치 요함. - 라이닝 폼 내부 작업발판위에 방치되어 있는 작업부산물 및 작업도구 등은 정리 및 반출 요함.

○ 가설통로 안전에 관한 사항 (검토사항) - 워킹타워에 설치된 계단으로작업자 이동시 미끄럼 및 추락방지 위한 손잡이 난간을 워킹타워 설계도면대로 설치 요함. ※ 현재 설치되어 있는 워킹타워 계단 전수조사하여 보완요함. - 워킹타워와 코핑 철근조립장으로 연결되는 작업발판의 경사로는 작업자들이 미끄러지지 않도록 미끄럼막이 설치 요함. - 워킹타워에 설치되어 있는 통로발판의 틈이 벌어진 부분은 즉시 보완요함.

○ 기타 안전관리에 관한 사항 (검토사항) - 워킹타워 출입문은 관련자 외 시건장치 관리를 위해 정 ․ 부 관리자를 지정하여 관리요함.

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후                 2014. 5. 22(목)까지 안전관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.