문서번호	시설보수과-2066
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설보수과장		동부도로사업소장
김희철	김호규	박용선		05/15 송영배
협 조
	교량보수과장		김환겸

우기 대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

2014. 5.

동부도로사업소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

우기 대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

2014년 우기시 집중호우 등에 따른 안전사고 예방대책의 일환으로  도로시설물 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		관련근거

기획담당관-4762(‘14.4.21) : 2014년 여름철 종합대책 수립

도로시설과-7383(‘14.4.25)  : 우기대비 도로시설물 안전점검 계획

Ⅱ		점검현황

점검기간 : 2014. 5. 01 ~ 2014. 5. 14

점검방법 : 점검조(2인1조) 편성하여 부재별 점검사항에 의거 점검 시행

점검대상

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	터널	지하 차도	복개도로 입체시설
개소	61	5	38	3	3	9	3

주요 점검사항

❍ 공통사항 : 포장파손,지반침하,균열, 배수시설 상태 등 우기취약 부분 집중점검

❍ 교량,고가 : 신축이음부 이물질 퇴적 및 배수시설 상태 등

❍ 터    널 : 갱구부 사면 및 옹벽손상 여부, 배수로 막힘, 타일탈락 등

❍ 지하차도 : 옹벽부 배수시설 상태, 벽체타일 파손여부 등

Ⅲ		점검결과 및 조치계획

지적사항                                             (단위 : 건)

구 분	유 형 별 지 적 현 황
	계	시설물손상	포장파손	배수불량	부속시설 파 손	안전사고 우려	기 타 (청소 등)
계	38	6	14	2	5	-	11
시설보수과	17	1	10	2	4	-	-
교량보수과	21	5	4	-	1	-	11

조치계획                                            (단위 : 건)

구분	총지적건수	지속관찰	2014년 조치예정				기타
			도급공사 반영	직영반 조치	타기관이첩	하자조치
계	38	4	26	3	4	-	1
시설보수과	17	4	11 - 일상유지보수 9건 - 단일공사 2건	2	-	-	-
교량보수과	21	-	15 - 일상유지보수 15건	1	4 - 시설관리공단 4건	-	1

Ⅳ		행정사항

직영반 조치사항에 대해서는 5월중 조치 완료

도급공사 조치예정에 대하여 일상유지 보수공사 작업지시

지속관찰 사항에 대하여 담당자별 점검 및 주의 관찰

타기관 이첩사항에 대하여 담당자별로 시정 요청

각 과별로 점검결과 도로시설과 보고 후 조치

붙  임 : 1. 안전점검 결과표 1부.

2. 시설물별 안전점검 보고서 각1부.  끝.