＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 05월 14일 수요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							염진록	김정환		이충기				05/15 代하병문
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시									00:00- 09:00		4조		전기8		장재호
01～02시
									09:00- 18:00		2조		전기7		박광현
02～03시
03～04시
									18:00- 24:00		3조		기계6		염진록
04～05시
									슬 러 지
05～06시
									소화인발량			5,739 (㎥)
06～07시
07～08시
08～09시
									원심 처리량			3,264 (㎥)
09～10시
10～11시
11～12시
									오 니 케 익
12～13시
									원심 생산량			284.46 (톤)
13～14시
14～15시
15～16시
16～17시
									약 품
17～18시
18～19시
									원심 사용량			560 (kg)
19～20시
20～21시
21～22시
22～23시
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시
가동시간	24	24	24	24		24			5대 120시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)		C (원심)		A (원심)			B (예비)	C (원심)		신설 (원심)	세척수 펌프(A)
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750		1750				1750		1770
	09:00	1750			1750		1750				1750		1770
														A . B 계 열	600
	15:00	1750			1750		1750				1750		1770
															300	300
	21:00	1750			1750		1750				1750		1770
															300	300	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730		1750				1750		1770
															600	28	28	28	28
	09:00	1750			1750		1750				1750		1770
															300	300	300	300	28
	15:00	1730			1730		1750				1750		1770
														C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730		1750				1750		1770
															S4
구분	A,B 계열			C,D 계열		구분		A,B계열				C,D계열
															4	24	24	24	24
															5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0		저류조 탱크 (M)		08시	3.3			3.8
															S5
															6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0				16시	3.5			4.0
														에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0				24시	4.1			4.2
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 벨트 탈수기 관련업체 철거 작업중. ▶ 원심 탈수기 1,2,3,4,5호 케잌 생산상태 점검 및 작동상태 점검. ▶ 원심 탈수기 1,2,3,4,5호 약품 투입량 조정작업. ▶ 케잌 호퍼 2호기 로드셀 ⇔ MOP판넬 상호간 통신상태 이상 정비작업 조치완료. ▶ 에어 콤프레셔 응축수 드레인작업 및 1호기 운전 스타트 작동이상 정비작업 조치완료.
														1		7.0	7.0	7.0	7.0
														2
														저류조 교반기
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
														AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
															2
															3
														CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
															5
															6